**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **04/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **04-ЦП/13** |
| Наименование товара | Прибор светотерапии Биоптрон Про 1 с напольной подставкой |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Прибор для светотерапии должен быть разработан для использования в больницах и медицинских центрах. Прибор должен поставляться с функциональной напольной стойкой, что делает его пригодным для профессионального применения. Легко регулируемые высота и наклон, а также возможность поворота головы прибора на 360° должен обеспечивать удобное использование практически в любом положении. Время воздействия легко устанавливаться с точностью до 30 секунд с помощью контрольной панели. Встроенный фиксатор должен позволить определить правильное расстояние до области воздействия. Дополнительно должна быть снабжена чехлом от пыли и удобной сменной подушечкой, которую можно дезинфицировать, мыть и заменять.  **Основные особенности прибора:**   * безопасность в применении; * мобильность; * высокий уровень комфорта, позволяющий расслабиться во время лечения; * система безопасных креплений; * легкость в изменении положения прибора при направлении света на любой участок тела; * простота сборки и регулировки положения |
| Техническая характеристика | Диаметр фильтра - 11 см;  Параметры сети электропитания - 100-240 В, 50/60 Гц;  Энергопотребление - 90 ВА;  Номинальная мощность галогеновой лампы - 50 Вт;  Класс защиты - Класс II, IP 20;  Вес с настольной стойкой - 3,4 кг;  Длина волны - 480 - 3400 нм;  Степень поляризации - >95% (590 - 1550 нм);  Удельная мощность - в среднем 40 мВт/см2;  Плотность потока световой энергии в минуту - 2,4 Дж/см2; |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |