**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **05/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **05-ЦП/12** |
| Наименование товара | Иммерсионная ванна «Флоатинг Посейдон с  гидромассажем» |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Ванна «Флоатинг Посейдон с гидромассажем» должна быть предназначена для бесконтактного воздействия на пациента с целью формирования миорекласирующего, седативного, психокоррегирующего и антидепрессивного лечебных эффектов.  Ванна должна быть оборудована цветным сенсорным ЖК дисплеем, с помощью которого осуществляется программирование всех режимов и непосредственно управление ходом процедуры медицинским персоналом:  - установка времени процедуры;  - установка в ванне температуры;  - гидромассаж с помощью гидрофорсунок в диапазоне от 1 до 30 мин;  - подъём и опускание ложа ванны;  - очистка воды с помощью УФ лампы, путём прокачивания воды по внешнему контуру, куда встроена УФ лампа.  **Комплектация:**   1. Ванна сухого флоатинга, в составе:    1. наконечник резиновый на ножку   1.2 ступень двухуровневая  1.3 Руководство по эксплуатации |
| Техническая характеристика | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) - 2610х1455х900 мм;  Максимальный объем заливаемой воды, л - 1350±50  Максимальная масса пациента, кг – 180  Глубина погружения пациента, мм - 450±50  Полное время спуска-подъема ложа, сек.- 90±10  Максимальная температура воды, °С 36  Рабочая температура воды, °С 30-35  Номинальное напряжение, В - 220 (±22)  Масса ванны стандартной комплектации не более, кг – 280  Количество гидрофорсунок, шт. – 8  Цвет корпуса ванны по согласованию с заказчиком! |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |