**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/34** |
| Наименование товара | **Ходунки с передне-задним приводом, размер средний** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Реабилитационное медицинское оборудование ходунки должны являться средством реабилитации и показаны больным детям, страдающим ДЦП, вялыми и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть предназначены для пользователей с ростом от 100 до 130 см.  Ходунки на четырех колесах реверсивного типа способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогают удерживать равновесие при ходьбе и стоянии.  Ходунки должны быть оснащены:   * нескользящими ручками * фиксатором для таза * стабилизатором спины * передними колесами с фиксацией поворотного механизма * задними колесами с храповым механизмом * Корпус ходунков должен быть изготовлен из анодированного алюминия, собираться и регулироваться без применения специальных инструментов. Конструкция должна быть складной. Ходунки должны регулироваться по высоте: 8 положений регулировки с шагом в 2,5 см. * Стабилизатор спины должен быть оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор должен регулироваться в зависимости от размеров туловища ребенка: максимальная ширина между боковыми фиксирующими подушками – 32 см. * Фиксатор таза (поддерживающие трусики) должен быть выполнен из мягкого и дышащего материала и крепиться на раме ходунков с помощью регулировочных ремней. * Задние колеса должны быть оснащены храповым механизмом (не позволяющие ходункам откатиться назад); передние оснащены фиксатором, который должен блокировать движения колес в стороны и позволять двигаться только прямо.   **Комплектация:**  Ходунки  Фиксатор таза  **Сборка и установка не предусмотрены** |
| Техническая характеристика | Ширина 62 см  Длина 63-76 см  Высота 61-78 см  Высота опорных поручней 52-69 см  Расстояние между опорными поручнями 35 см  Ширина между подушками фиксатора туловища 15-32 см  Диаметр задних колес 12 см  Диаметр передних колес 11 см  Вес рамы 5,5 кг  Максимальная нагрузка 63 кг  **Материалы:**  Рама: алюминий  Покрытие: анодированное |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |