**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03-ЦП/30** |
| Наименование товара | **Мультистендер Дженкс для детей от 9 мес. до 6 лет, Rifton** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Мультистендер для детей-инвалидов – универсальный вертикализатор для детей от 9 месяцев до 6 лет. Должен позволять ребенку находиться в поддерживаемом вертикальном состоянии с наклоном вперед, назад, а также строго вертикально.   * **Конструкция вертикализатора должна позволять плавно и просто регулировать высоту** поддерживающей поверхности и подножки, не вынимая ребенка из вертикализатора.      * Вертикализация должна выполняться при помощи гидравлического амортизатора, разблокировка которого выполняется ножной педалью, чтобы обе руки сопровождающего могли участвовать в процессе сопровождения. * Возможность вертикализировать детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов, благодаря возможности создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер. * Возможность настройки угла наклона вертикализатора от 10° в горизонтальном положении и до 90° в вертикальном положении. * В Мультистендере должна быть возможность создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер для вертикализации детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов. * Положение подголовника должно регулироваться в соответствии с потребностями ребенка в трёх плоскостях. * Инновационный столик - поверхность для игры и обучения - должен регулироваться по высоте и углу наклона и может быть снят. Столик должен иметь ограничители. * Коленные блоки должны регулироваться по ширине, высоте, глубине и ротации – во всех направлениях. * Боковые поддерживающие блоки должны быть выполнены из мягкого вспененного материала, гладкие снаружи, бесшовные, не впитывающие жидкость, легко обрабатывающиеся. * Фиксирующие ремни должны быть легкосъёмными для стирки. * В целях безопасности все четыре ролика должны блокироваться.   **Комплектация:**  Сандалии  Коленные блоки  Поддержка туловища  Поддержка таза  Подголовник Мультигрип  Столик |
| Техническая характеристика | Максимальная нагрузка 35 кг  Угол наклона 10°-90°  Возраст пользователя 9 месяцев – 6 лет  Максимальный рост пользователя 116 см  Ширина рамы 56,5 см  Длина рамы 71 см  Высота от подножки до верхней поддержки 49,5-86 см  Высота от подножки до поддержки головы 66-116 см  Ширина поддержки грудной клетки 15-26 см  Ширина поддержки бедра 12-26 см  Ширина поддержки коленей 12-20 см  Общая высота вертикализатора (от пола до верхней поддержки) 60-90 см  **Материалы:**  • Полиуретан  • Каркас: сталь или алюминий.  • Ремни из полипропилена или нейлона.  • Фанера, покрытая прозрачным полиуретановым лаком.  • Пластиковые компоненты из промышленных смол.  Все материалы не содержат латекса, свинца и фталатов. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  2) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |