**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03-ЦП/63** |
| Наименование товара | **Аппарат для магнитотерапии Magnetobox** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Высокотехнологичный модуль для магнитотерапииMagnetobox **с применением низкочастотных пульсирующих магнитных полей.**  Аппарат должен обладать следующими характеристиками:  • доступные в обслуживании параметры записи;  • установленные 32 программы для чаще встречаемых патологий;  • широкий выбор доступных частот (1 до 750 Гц);  • в наборе чемодан, для удобной транспортировки аппарата.  Лечебные эффекты использования магнитотерапии:   * должен улучшать обменные процессы; * должен улучшать микроциркуляцию; * должен улучшать трофику и регенерацию тканей; * должен оказывать анальгезирующее действие; * должен оказывать противоотечное действие; * должен давать выраженный антиангинальный эффект; * должен давать выраженный гипотензивный эффект; * должен активировать защитные силы организма.   Область применения: ортопедия и травматология, болезни сосудистой системы, ревматология, заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.  Метод имеет очень ограниченное количество противопоказаний и оказывает минимальный термический эффект. |
| Техническая характеристика | **Комплектность:**   * Аппарат магнитотерапии - 1 шт. * Аппликатор диск Ø 7,5 см с красным кабелем - 1 шт. * Аппликатор диск Ø 7,5 см с черным кабелем - 1 шт. * Эластичная лента 100 см - 2 шт. * Магнит - 1 шт. * Кейс для аппарата - 1 шт. * Количество каналов: 2   • Частота: 2 ÷ 750 Гц  • Максимальная импульсная индукция: 160 гаусс (пик) (±30%) для каждого диска  • Время: 0±180 мин., в конце терапии акустический сигнал и автоматическая остановка всех процессов  • Напряжение: 230 В, 50 Гц  • Полная мощность: 30 ВА  • Класс защиты: Тип II BF (CEI En 60601-1)  • Габариты: 13.5x18.5х6 см, аппликатор диск диаметр 7.5 см  • Вес (без аксессуаров): 1 кг, аппликатор диск 250 гр. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; установка и уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |