**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03-ЦП/35** |
| Наименование товара  | **Ходунки с передне-задним приводом, размер большой** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Реабилитационное медицинское оборудование ходунки должны представлять собой средство реабилитации и показаны больным детям, страдающим ДЦП, вялыми и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть предназначены для пользователей с ростом от 130 до 150 см.Ходунки на четырех колесах реверсивного типа способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогают удерживать равновесие при ходьбе и стоянии.Ходунки должны быть оснащены:* нескользящими ручками
* фиксатором для таза
* стабилизатором спины
* передними колесами с фиксацией поворотного механизма
* задними колесами с храповым механизмом
* Корпус ходунков должен быть изготовлен из анодированного алюминия, собираться и регулироваться без применения специальных инструментов. Конструкция должна быть складной. Ходунки должны регулироваться по высоте: 9 положений регулировки с шагом в 2,5 см.
* Стабилизатор спины должен быть оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор должен регулироваться в зависимости от размеров туловища ребенка: максимальная ширина между боковыми фиксирующими подушками – 32 см.
* Фиксатор таза (поддерживающие трусики) должен быть выполнен из мягкого и дышащего материала и крепиться на раме ходунков с помощью регулировочных ремней.
* Задние колеса должны быть оснащены храповым механизмом (не позволяющие ходункам откатиться назад); передние оснащены фиксатором, который должен блокировать движения колес в стороны и позволять двигаться только прямо.

**Комплектация:**ХодункиФиксатор таза**Сборка и установка не предусмотрены** |
| Техническая характеристика | Ширина 66 смДлина 73-87 смВысота 71-90 смВысота опорных поручней 61-80 смРасстояние между опорными поручнями 38 смШирина между подушками фиксатора туловища 15-32 смДиаметр задних колес 12 смДиаметр передних колес 11 смВес рамы 6,6 кгМаксимальная нагрузка 91 кг**Материалы:**Рама: алюминийПокрытие: анодированное |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |