**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03-ЦП/31** |
| Наименование товара  | Мультистендер Дженкс для детей от 3 до 13 лет, Rifton |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Мультистендер для детей-инвалидов – универсальный вертикализатор для детей от 3 до 13 лет. Должен позволять ребенку находиться в поддерживаемом вертикальном состоянии с наклоном вперед, назад, а также строго вертикально.* **Конструкция вертикализатора должна позволять плавно и просто регулировать высоту** поддерживающей поверхности и подножки, не вынимая ребенка из вертикализатора.
* Вертикализация должна выполнятся при помощи гидравлического амортизатора, разблокировка которого выполняется ножной педалью, чтобы обе руки сопровождающего могли участвовать в процессе сопровождения. Возможность вертикализировать детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов, благодаря возможности создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер.
* Возможность настройки угла наклона вертикализатора от 10° в горизонтальном положении и до 90° в вертикальном положении
* В Мультистендере должна быть возможность создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер для вертикализации детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов
* Положение подголовника должно регулироваться в соответствии с потребностями ребенка в трёх плоскостях
* Инновационный столик - поверхность для игры и обучения - должен регулироваться по высоте и углу наклона и может быть снят. Столик должен иметь ограничители.
* Коленные блоки должны регулироваться по ширине, высоте, глубине и ротации – во всех направлениях
* Боковые поддерживающие блоки должны быть выполнены из мягкого вспененного материала, гладкие снаружи, бесшовные, не впитывающие жидкость, легко обрабатывающиеся.
* Фиксирующие ремни должны быть легкосъёмными для стирки.
* В целях безопасности все четыре ролика должны блокироваться.

**Комплектация:**СандалииКоленные блокиПоддержка туловищаПоддержка тазаПодголовник МультигрипСтолик |
| Техническая характеристика | Максимальная нагрузка 60 кгУгол наклона 10⁰-80⁰Возраст пользователя 3 года – 13 летМаксимальный рост пользователя 175 смШирина рамы 65 смДлина рамы 99,5 смВысота от подножки до верхней поддержки 70-117 смВысота от подножки до поддержки головы 84-135 смШирина поддержки грудной клетки 17-32 смШирина поддержки бедра 17-32 смШирина поддержки коленей 14,5-28 смОбщая высота вертикализатора (от пола до верхней поддержки) 66-90 см**Материалы:**• Полиуретан• Каркас: сталь или алюминий.• Ремни из полипропилена или нейлона.• Фанера, покрытая прозрачным полиуретановым лаком.• Пластиковые компоненты из промышленных смол.Все материалы не содержат латекса, свинца и фталатов.  |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |