**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық Қоры»** |
| Номер закупки | **№05/3-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение "Қамқорлық" Оқыту орталығы** |
| Номер лота | **05-ЦП/8** |
| Наименование товара  | **Тепловой кондиционер (завеса)** |
| Единица измерения | штук |
| Количество (объем) | 5 |
| Цена за единицу |  |
| Общая сумма |  |
| Техническое описание | Тепловая завеса для проемов (дверей, ворот, окон) представляет собой энергосберегающий элемент систем отопления и вентиляции зданий. Воздушная тепловая завеса должна создавать высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении должна поддерживаться комфортная температура и при этом сберегаться электроэнергия.Тепловая завеса должна быть предназначена для защиты оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.После включения завеса должна формировать мощный плотный воздушный поток, который защитит помещение от попадания холодного (летом горячего) воздуха. |
| Техническая характеристика | **BALLU BHC L08 S05**Вид управления: комбинированныйВариант размещения: горизонтальноеЗащита от перегрева: естьИндикация включения: естьКласс пылевлагозащиты: IP10Количество режимов работы: не менее 3Макс.эффективная высота установки: 2,5 мМощность в режиме обогрева: 5кВтНабор крепежных элементов в наборе: нетНагрев воздуза: 33,2⁰СПульт управления в комплекте: нетРасход воздуха: 450м3/чРегулировка мощности: нетРегулировка температуры нагрева: Механический регуляторРежим без нагрева: ДаТип нагревательного элемента: стичТочность установки температуры: Механическая регулировкаУровень шума: 47дБЦвет: белыйЭлектропитание: 230/1~/50В/ГцСтрана производитель - Россия |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | 30 рабочих дней со дня заключения договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | Улица Әлихан Бөкейхан, 21район Есиль, город Нур-СултанРеспублика Казахстан, 010000 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж техники не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |