**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/60** |
| Наименование товара | **Шунгитовая комната** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Шунгитовая комната (от 9 до 30 кв.м) представляет собой закрытое пространство, полностью отделанное натуральной высокоуглеродистой горной породой – шунгитом разных фракций:   * Потолок комнаты должен быть покрытым шунгитом карбонатной фракции слоем не менее 3 мм. * 4 стены комнаты должны быть покрыты шунгитом карбонатной фракции 100\*50 мм * Пол должен быть выложен плиткой на шунгитовой основе размером 300\*300\*25 мм.   Дополнительный оздоровительный эффект в шунгитовой комнате должен достигаться за счет создания особого микроклимата, который характеризуется гипоаллергенной и гипобактериальной воздушной средой за счет антибактериальных свойств шунгита, а также специальным аудио-психотерапевтическим воздействием.  Благодаря особым свойствам минерала, шунгитовая комната должна обладать:   * антиоксидантными свойствами * защитой от вредных для здоровья воздействия электромагнитных и радиоактивного излучения   Шунгитовые комнаты не должны быть подвержены биологическому воздействию, устойчивы к высоким температурам, химической коррозии.  Использование Шунгитовой комнаты должно:   * улучшать сон * снимать мышечное и нервное напряжение * повышать эффективность реабилитации * положительно воздействовать на центральную нервную систему * активизировать работу иммунной системы * сокращать период реабилитации * оздоравливать весь организм     Дизайн шунгитовой комнаты утверждается заказчиком. |
| Техническая характеристика | * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 100\*50 мм – 1 500 000 кг (сертификат в наличии) * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 3-5 мм – 300 кг * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 20 мкн -500 кг * Плитка напольная на шунгитовой основе размер 300\*300\*25 мм * Облицовочный клей на цементной основе -200 кг * Цемент М 400 -100 кг * Песок речной – 100 кг * Гипсокартон – 5 листов, профиль и комплектующие * Кабель и комплектующие для электромонтажных работ * Теплый пол, электрический * Светодиодная лента не менее 10 м., лампа, блок питания 3А, кабель, фурнитура. * Вешалка * Шезлонг из ротанга, цвет черный - 2 шт. * Столик из ротанга, цвет черный - 2 шт. * Пуф – 1 шт. * Музыкальный центр * Светильники настенные, цвет черный, алюминий/стекло, не менее 7,9 Вт – не менее 9 шт. * Таймер |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |