**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/74** |
| Наименование товара | **Стулья** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 150 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стулья должны иметь простой и лаконичный дизайн и отвечать требованиям современных стандартов качества; соответствовать установленным показателям долговечности, негорючести и нетоксичности.  Cтулья должны быть с фиксированным положением спинки и сидения на металлическом каркасе. Каркас должен обеспечивать умеренную амортизацию, устойчивость и надёжность конструкции; согнут из металлической трубы и иметь хромированное защитно-декоративное покрытие.  Стулья должны быть произведены из сертифицированных материалов. |
| Техническая характеристика | Сидение и спинка - мягкие обитые  Материал – искусственная кожа из 81% ПВХ, 16% полиэстера и 3% полиуретана; соответствовать требованиям сертификата устойчивости к истиранию 40 000 циклов Martindale; соответствовать европейским сертификатам качества: ISO 1421, ISO 4674, ISO 2686 (-2, -3)  Цвет – по согласованию с заказчиком  Подлокотники – металлические с мягкими накладками  Глубина сидения - 440 мм  Ширина сидения - 450 мм  Высота - 790 мм  Рама - металлическая, хромированная  Максимальная нагрузка – 100 кг  Каркас - металлический  Вес – не более 8 кг  При изготовлении опорных колец должен использоваться полиэтилен высокого и низкого давления;  каркас — труба диаметр 25 мм;  фанеры спинки - шпон лущеный сорт II, III, IV ГОСТ 99 и клей «Resin»;  толщина фанеры спинки – 9 мм;  сидение - ДСП толщина 18 мм;  подушки (склейка поролона с сидение) использоваться клей BONICOL или SOLUPREN;  закрепление обивочного материала с тыльной стороны сидения должны производиться скобами крепежными; на спинку должен натягиваться чехол.  Мебель предоставляется в разобранном виде в необходимом для транспортировки, сборка и монтаж не предусмотрены. |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж и/или изготовления мебели не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |