**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/22** |
| Наименование товара  | **Мультистендер Дженкс для детей от 9 мес. до 6 лет, Rifton («Мультистендер Дженкс»)** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Мультистендер для детей-инвалидов – универсальный вертикализатор для детей от 9 месяцев до 6 лет. Должен позволять ребенку находиться в поддерживаемом вертикальном состоянии с наклоном вперед, назад, а также строго вертикально.* **Конструкция вертикализатора должна позволять плавно и просто регулировать высоту** поддерживающей поверхности и подножки, не вынимая ребенка из вертикализатора.

 * Вертикализация должна выполняться при помощи гидравлического амортизатора, разблокировка которого выполняется ножной педалью, чтобы обе руки сопровождающего могли участвовать в процессе сопровождения.
* Возможность вертикализировать детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов, благодаря возможности создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер.
* Возможность настройки угла наклона вертикализатора от 10° в горизонтальном положении и до 90° в вертикальном положении.
* В Мультистендере должна быть возможность создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер для вертикализации детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов.
* Положение подголовника должно регулироваться в соответствии с потребностями ребенка в трёх плоскостях.
* Инновационный столик - поверхность для игры и обучения - должен регулироваться по высоте и углу наклона и может быть снят. Столик должен иметь ограничители.
* Коленные блоки должны регулироваться по ширине, высоте, глубине и ротации – во всех направлениях.
* Боковые поддерживающие блоки должны быть выполнены из мягкого вспененного материала, гладкие снаружи, бесшовные, не впитывающие жидкость, легко обрабатывающиеся.
* Фиксирующие ремни должны быть легкосъёмными для стирки.
* В целях безопасности все четыре ролика должны блокироваться.

**Комплектация:**СандалииКоленные блокиПоддержка туловищаПоддержка тазаПодголовник МультигрипСтолик |
| Техническая характеристика | Максимальная нагрузка 35 кгУгол наклона 10°-90°Возраст пользователя 9 месяцев – 6 летМаксимальный рост пользователя 116 смШирина рамы 56,5 смДлина рамы 71 смВысота от подножки до верхней поддержки 49,5-86 смВысота от подножки до поддержки головы 66-116 смШирина поддержки грудной клетки 15-26 смШирина поддержки бедра 12-26 смШирина поддержки коленей 12-20 смОбщая высота вертикализатора (от пола до верхней поддержки) 60-90 см**Материалы:**• Полиуретан• Каркас: сталь или алюминий.• Ремни из полипропилена или нейлона.• Фанера, покрытая прозрачным полиуретановым лаком.• Пластиковые компоненты из промышленных смол.Все материалы не содержат латекса, свинца и фталатов.  |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 120 календарных дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |