Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **20/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **20/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Аппарат стимуляции и электротерапии многофункц.**  **портативный АсэтМ01/6 ЭЛЭСКУЛАП**  **(электростимуляция)** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Аппарат «Элэскулап – Мед ТеКо» предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000Гц), модуляций и амплитуд. |
| Техническая характеристика | Вид тока постоянный  Максимальный выходной ток на активной нагрузке 500 Ом, мА 80  Диапазоны установки тока, мА (0-5) (0-10) (0-20) (0-50) (0-80)  Диапазон установки таймера, мин 1 - 99 Регулировка тока на всех диапазонах плавная Управление цифровые индикаторы Электропитание 220 В, 50 Гц  Потребляемая мощность, ВА не более 15 Габаритные размеры, мм 260 х 100 х 215  Масса, кг не более З,5  Вид лечебного тока постоянный импульсный синусоидально-модулированный динамический Форма несущих импульсов синусоидальная треугольная прямоугольная экспоненциальная, Форма модулирующих импульсов синусоидальная трапециевидная  Максимальная частота несущих колебаний, Гц 10000 Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы, Гц 0,2÷1000  Максимальный выходной ток, мА до 100 Количество запрограммированных режимов до 7 Возможность задания индивидуальных параметров лечения α  Диапазон установки таймера, мин 1÷99 Управление жидкокристаллический дисплей Электропитание 220 В, 50 Гц  Потребляемая мощность, ВА до 50 Г  абаритные размеры аппарата, мм не более 260 х 210 х 100 Масса, кг не более 3 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | Акмолинская область  Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |