Техническая спецификация

	Наименование заказчика
	Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»

	Номер закупки
	17/11-КФ

	Наименование закупки
	Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями

	Номер лота
	17/ЦП-01

	Наименование товара
	Набор оборудования и инструментов

	Единица измерения
	комплект

	Количество (объем)
	2

	Цена за единицу, с учетом НДС
	

	Общая сумма, с учетом НДС
	

	Техническое описание
	В один комплект оборудования и инструментов входят:
1. Вертикальный сверлильный станок Bernardo SBM 20 Vario – 230 В – 1 шт
2. Ленточная пила по дереву Bernardo HBS 360 – 1 шт
3. Пылесборник с картриджным фильтром Bernardo DC 450 CF – 230 В – 1 шт
4. Верстак Bernardo WB 1500 Hobby – 1 шт
5. Вытяжной стол Bernardo BDT 1250 – 1 шт
6. Шкаф для инструментов TiLA, средняя школа – 1 шт
7. Защитный бокс TiLA для защиты слуха и глаз – 1 шт

	Техническая характеристика
	В одном комплекте:
1) Вертикальный сверлильный станок Bernardo SBM 20 Vario – 230 В - высокопроизводительный вертикальный сверлильный станок с лазерным целеуказателем, цифровым дисплеем скорости и глубины сверления. Оснащен крупногабаритным сверлильным столом с Т-образными пазами, поворотом от –45° до +45° и регулировкой высоты посредством реечной передачи. Максимальный диаметр сверления стали — 20 мм; сверлильный патрон — 1–16 мм / B 18; конус Морзе — MK 2; скорость вращения шпинделя, плавно регулируемая — 400–1950 об/мин; ход шпинделя — 180 мм; максимальное расстояние между шпинделем и столом — 690 мм; расстояние между шпинделем и опорной плитой — 1170 мм; диаметр пиноли — 80 мм; диаметр колонны — 72 мм; размер стола — 305 × 305 мм; размер Т-образного паза — 16 мм; рабочая поверхность опорной плиты — 205 × 205 мм; выходная мощность двигателя S1 100% — 0,90 кВт / 230 В; потребляемая мощность двигателя S6 40% — 1,3 кВт / 230 В; габариты — 420 × 600 × 1560 мм; вес — около 68 кг. Комплект поставки: быстросъемный сверлильный патрон 1–16 мм / B 18, оправка сверлильного патрона MK 2 / B 18, цифровой дисплей глубины сверления, цифровой тахометр, лазерное устройство с перекрестными линиями, гайки с Т-образным пазом, защитный чехол с регулировкой высоты, отдельная кнопка аварийной остановки, инструмент управления

2) Ленточная пила по дереву Bernardo HBS 360 - ленточнопильный станок по дереву с двумя скоростями резки, чугунным пильным столом с поворотным механизмом, прецизионными роликовыми направляющими над и под столом, литыми алюминиевыми маховиками со специальной резиновой обмоткой и устойчивым основанием из листовой стали со встроенным поддоном для стружки. Ширина резки — 345 мм; высота среза — 210 мм; размеры пильного полотна — 2560 × 12,7 × 0,5 мм; ширина пильного полотна — 6–25 мм; скорость резки — 370/800 м/мин; размеры стола — 545 × 515 мм; высота стола — 1020 мм; наклон пильного стола — от 0° до 45°; порт аспирации — 100 мм; выходная мощность двигателя S1 100% — 1,1 кВт (1,5 л.с.); потребляемая мощность двигателя S6 40% — 1,5 кВт (2,0 л.с.); напряжение — 230 В; габариты — 800 × 700 × 1700 мм; вес — около 70 кг. Комплект поставки: пильное полотно, упор для углового ключа, прецизионная роликовая направляющая на шарикоподшипниках, светодиодный рабочий фонарь.

3) Пылесборник с картриджным фильтром Bernardo DC 450 CF – 230 В - мобильный пылеотсос с фильтрующим картриджем FP 2 для мелкодисперсной пыли, предназначенный для подключения к стационарным и передвижным деревообрабатывающим станкам. Производительность — 2800 м³/ч; площадь фильтрующей поверхности — 4,0 м²; максимальный вакуум — 1800 Па; порт аспирации — 1 × 130 / 2 × 100 мм; объем мешка для стружки — 300 л; частота вращения на холостом ходу — 2950 об/мин; выходная мощность двигателя S1 100% — 1,5 кВт (2,0 л.с.); потребляемая мощность двигателя S6 40% — 2,1 кВт (2,8 л.с.); напряжение — 230 В / 50 Гц; габариты — 860 × 670 × 2210 мм; вес — около 49 кг. Комплект поставки: фильтрующий картридж для мелкодисперсной пыли FP 2, Y-образный переходник 1 × 130 мм / 2 × 100 мм, приводное оборудование, нижние мешки размером 540 × 1400 мм — 10 шт., гофра диаметром 100 мм, длиной 6 м — 1 шт.;

4) Верстак Bernardo WB 1500 Hobby - верстак из красного бука, оснащенный передними и задними тисками с большим трапецеидальным резьбовым шпинделем, двумя направляющими для упоров и регулируемыми резьбовыми стержнями в основании. Общие габаритные размеры столешницы — 1500 × 650 мм; размеры столешницы без зажимов — 1340 × 500 мм; толщина панели — 30 мм; диаметр отверстий для упоров — 19 мм; левые губки (передние тиски) — 360 × 55 мм; правая губка (задние тиски) — 360 × 55 мм; открытие губок спереди/сзади — 140/140 мм; рабочая высота — 845 мм; вес — около 43 кг. Комплект поставки: 4 коротких круглых упора для верстака, полка;

5) Вытяжной стол Bernardo BDT 1250 - пылеулавливающий стол для сбора пыли, образующейся при ручной или механической шлифовке деталей. Оснащен вытяжными отверстиями с обеих сторон для подключения к системе пылеудаления, откидными боковыми панелями для обработки длинных заготовок, резиновыми ковриками и регулируемой по высоте столешницей. Размер стола — 1235 × 605 мм; смещение размера — 1235 × 165 мм; высота стола — 760–1100 мм; максимальная грузоподъемность — 250 кг; порт аспирации — 2 × 125 мм; габариты — 1335 × 760 × 855/1195 мм; масса — 52 кг. Комплект поставки: резиновый коврик для стола, рабочий стол с регулировкой высоты.;

6) Шкаф для инструментов TiLA, средняя школа -инструментальный шкаф TiLA с полным набором инструментов профессионального класса для деревообработки. Изготовлен из высококачественной ДСП, кромки обрамлены массивными березовыми планками, поверхность обработана каталитическим лаком. Двери оснащены замком Abloy. Основание выполнено из массива березы либо оснащено регулируемыми металлическими ножками. Поставляется в собранном виде, с установленными держателями для инструментов и разметкой мест размещения инструментов. Шкаф комплектуется инструментами для деревообработки, подобранными по размеру для соответствующих держателей. Все держатели установлены на своих местах, позиции инструментов обозначены. Конкретный брендовый состав инструментов определяется заводом-изготовителем на момент отгрузки и может отличаться от изображенного в коммерческом предложении;

7) Защитный шкаф TiLA для хранения средств защиты слуха и глазИзготовлен из ДСП или меламина. Дверца оснащена замком Abloy. Шкаф имеет прочное основание либо регулируемые металлические ножки и поставляется в собранном виде. Оборудован крючками для размещения средств защиты слуха и зрения. Комплектация: защитные очки — 6 шт., защитные наушники — 6 шт.;


	Требования к поставщику
	Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных).

	Места поставки
	1) Туркестанская область, г.Туркестан, улица Бекзата Саттарханова 31.

2) Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93.

	Срок поставки
	В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки.




