**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **1/ЦП-50** |
| Наименование товара | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект гончарного оборудования входят гончарные круги, печь для обжига, турнетки и раскатчик для глиняных пластов. |
| Техническая характеристика | 1) Гончарный круг SHIMPO WHISPER-T – 2 шт.Двигатель – 300 вт переменного тока, 230 В, 50ГЦ однофазный. Система привода: бесщеточный двигатель с прямым приводом и электрической регулировкой скорости. Скорость: 0~250 об/мин. Управление скоростью: дистанционная педаль. Направление: по часовой стрелке/против часовой стрелки. Размеры – Ш750хД572хВ275 мм2) Гончарный круг SHIMPO RK-55 – 1 шт.Двигатель – 300 вт переменного тока, 230 В, 50ГЦ однофазный; Скорость: 0~250 об/мин. Управление скоростью: дистанционная педаль. Направление: по часовой стрелке/против часовой стрелки.Размеры – Ш560хД720хВ545 мм3) Турнетка металлическая SHIMPO BW-25 (H, М) – 3 шт.Используется для декорирования, лепки и ручной работы.Размеры - Φ250 мм4) Раскатчик для глиняных пластов NSRC – 1 шт.Размеры: Ш900×Д800×В1160 ммРазмеры стола: Ш700×Д400×В3～30мм в толщину5) Электрическая печь DUB-07 (0.09М) для окислительного обжига – 1 шт.Внешний размер: Ш890×Д810×В955ммВнутренний размер: φ445×H570мм 0.09м3Толщина стенки: 140 мм Вес: 140 кг.Электрическая мощность: 6,7 кВт.Электропитание: однофазное 220 В・31 А.Температура обжига: 1300 ℃.Термопары: Термопара тип R, 8 шт.Полка: φ395 мм 3 шт., полукруглая - 1 шт.Стойка тип L: 30, 60, 90, 150 мм, по 3 шт.6) Допольнительные аксессуары к Электропечи DUB-07 – 1 компл.**Перечень товаров может быть изменен, а отдельные позиции заменены на товары со схожими характеристиками по согласованию с Благотворителем** |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии), Гарантийный талон |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20
2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93.
 |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |