**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **1/ЦП-95** |
| Наименование товара | **Стол с тумбой для приемной** |
| Единица измерения | Шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Рабочий стол с металлической фронтальной панелью. Стол выполнен из ламината белого цвета с кромкой ABS 2,2 мм по технологии лазерной кромкооблицовки, бесклеевой, бесшовной, что должно предотвращать разбухание плиты, отслаивание кромки, делая вид плиты монолитным. Металлическая фронтальная нижняя панель для стола изготовлена из перфорированного стального листа с жесткой окантовкой по краям. Тумба с ящиками 2007 компактное и универсальное место для хранения, необходимое для каждого рабочего места.  |
| Техническая характеристика | Характеристики панели: габаритная длина ≥ 1600 мм, габаритная ширина ≥ 470 мм, габаритная толщина окантовки ≥ 15 мм, габаритная толщина стального листа ≥ 1,5 мм, габаритный диаметр отверстия перфорации ≥ 6 мм. Цвет панели и металлических элементов – серебристый. Панель окрашена порошковым способом слоем толщиной ≥ 100 мкм. Стол: Matrix Y стол 16, ширина 1600\*глубина 800 мм\*высота 730мм, Matrix Y стол C16 Кромка лента ABS белый 28x2.2 (215) кромка лента лазер. Ножки стола выполнены из металлической трубы. Столешница выполнена из ламинированной мебельной плиты толщиной 24мм. Плотность ламинированных плит должна составлять 850-900 кг/м.куб. Плиты не должны выделять формальдегид, содержащийся в синтетических клеях. ЛДСП должен быть изготовлен из плит класса Е1. Тумба оснащена колесиками (передние колеса с блокираторами) и складным ключом . Механизм блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и установка; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии), Гарантийный талон |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20
2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93.
 |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |