**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **24/4-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **24-ЦП/01** |
| Наименование товара  | **Иммерсионная ванна Флоатинг Посейдон, детская** |
| Единица измерения | Шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Ванна «Флоатинг Посейдон», детская, с гидромассажем должна быть предназначена для бесконтактного воздействия на пациента с целью формирования миорекласирующего, седативного, психокоррегирующего и антидепрессивного лечебных эффектов.Ванна должна быть оборудована цветным сенсорным ЖК дисплеем, с помощью которого осуществляется программирование всех режимов и непосредственно управление ходом процедуры медицинским персоналом:- установка времени процедуры;- установка в ванне температуры;- подъём и опускание ложа ванны;- очистка воды с помощью УФ лампы, путём прокачивания воды по внешнему контуру, куда встроена УФ лампа. **Комплектация:**Ванна сухого флоатинга, в составе:- наконечник резиновый на ножку- ступень двухуровневая- руководство по эксплуатации |
| Техническая характеристика | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) - 1920±50х1150±50х900±50 мм;Максимальный объем заливаемой воды, л - 760±30Максимальная масса пациента, кг – 180Количество гидрофорсунок, шт.-8Глубина погружения пациента, мм - 450±50Полное время спуска-подъема ложа, сек.- 90±10Максимальная температура воды, °С35Рабочая температура воды, °С30-35 Номинальное напряжение, В - 220 (±22)Масса ванны стандартной комплектации не более, кг – 200**Цвет корпуса ванны: по согласованию с заказчиком** |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. улица Жамакаева, 100, город Семей

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан;1. улица Абая, 336, город Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область, Республика Казахстан.
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |