**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/8-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение инклюзивного фитнес-центра в селе Кабанбай-батыр** |
| Номер лота | **02-ЦП/36** |
| Наименование товара  | **Комплект Видеонаблюдения**  |
| Единица измерения | комплект  |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Видеонаблюдение **—** процесс, осуществляемый с применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуального контроля. Режим записи - вручную, по расписанию (обычное, непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, подделка, потеря видео), стопСинхронное воспроизведение – 4 каналаОперационная система – LinuxВидеовыходы – VGA, HDMI |
| Техническая характеристика | Комплектация включает в себя: Видеокамеры – 4 штВидеорегистратор – 1 штРасходные материалыУслуги по монтажу и запуску **Видеокамера:**Матрица - 1/2.7" Progressive CMOS Разрешение 1920×1080 (25-30к/с)Объектив - 2.8ммДистанция ИК-подсветки - 30мКодек - H.265+Доступ - 20 пользователей одновременноТемпературный режим t= -40°C~60°Класс защиты - IP67Питание - 12V, PoE (802.3af)Потребляемая мощность <4.3W**Видеорегистратор:**Основные характеристикиТип камер – IPМаксимальное качество записи – 8 MpxlРазрешение экрана - 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720Подключение к сети - RJ-45 (10/100 M)Доступ - 128 пользователей одновременноПоддержка HDD - 1xSATA III, HDD до 6TBТемпературный режим t= -10°C ~ +55°CКласс защиты - IP67Питание - DC 12V/1.5AВлажность – до 90%:Вес - 0.45 кг без HDDЖесткий диск HDD 1000 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |