**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **17/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **17/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Шунгитовая комната** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Шунгитовая комната (от 9 до 30 кв.м) представляет собой закрытое пространство, полностью отделанное натуральной высокоуглеродистой горной породой – шунгитом разных фракций:* Потолок комнаты должен быть покрытым шунгитом карбонатной фракции слоем не менее 3 мм.
* 4 стены комнаты должны быть покрыты шунгитом карбонатной фракции 100\*50 мм
* Пол должен быть выложен плиткой на шунгитовой основе размером 300\*300\*25 мм.

Дополнительный оздоровительный эффект в шунгитовой комнате должен достигаться за счет создания особого микроклимата, который характеризуется гипоаллергенной и гипобактериальной воздушной средой за счет антибактериальных свойств шунгита, а также специальным аудио-психотерапевтическим воздействием.Благодаря особым свойствам минерала, шунгитовая комната должна обладать: * антиоксидантными свойствами
* защитой от вредных для здоровья воздействия электромагнитных и радиоактивного излучения

Шунгитовые комнаты не должны быть подвержены биологическому воздействию, устойчивы к высоким температурам, химической коррозии.Использование Шунгитовой комнаты должно:* улучшать сон
* снимать мышечное и нервное напряжение
* повышать эффективность реабилитации
* положительно воздействовать на центральную нервную систему
* активизировать работу иммунной системы
* сокращать период реабилитации
* оздоравливать весь организм

 Дизайн шунгитовой комнаты утверждается заказчиком. |
| Техническая характеристика | * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 100\*50 мм – 1 500 000 кг (сертификат в наличии)
* Таурит (шунгит) карбонатный фракции 3-5 мм – 300 кг
* Таурит (шунгит) карбонатный фракции 20 мкн -500 кг
* Плитка напольная на шунгитовой основе размер 300\*300\*25 мм
* Облицовочный клей на цементной основе -200 кг
* Цемент М 400 -100 кг
* Песок речной – 100 кг
* Гипсокартон – 5 листов, профиль и комплектующие
* Кабель и комплектующие для электромонтажных работ
* Теплый пол, электрический
* Светодиодная лента не менее 10 м., лампа, блок питания 3А, кабель, фурнитура.
* Вешалка
* Шезлонг из ротанга, цвет черный - 2 шт.
* Столик из ротанга, цвет черный - 2 шт.
* Пуф – 1 шт.
* Музыкальный центр
* Светильники настенные, цвет черный, алюминий/стекло, не менее 7,9 Вт – не менее 9 шт.
* Таймер
 |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | г.Нур-Султан, ул.Жансугурулы 12/7  |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |