**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **01/ЦП-63** |
| Наименование товара  | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит гончарное оборудование, расходные материалы и другие инструменты для работы с глиной  |
| Техническая характеристика | 1. Печь Nabertherm моделей N 40 E – 1 шт

Печь с функцией широко распахивающейся двери, отличаются простотой и удобством загрузки. Эти печи можно использовать для обжига керамики, росписи по стеклу и фарфору, а также для работ со сплавлением стекла.● Настольная модель в корпусе с двойнымистенками из оцинкованной стали● Контроллер, подвешенный на двери печи,может сниматься для более удобногоуправления● Многослойная изоляция, выложенная изогнеупорного легковесного кирпича, ивысококачественная энергосберегающаязадняя изоляция● Огнеупорные легковесные кирпичи вовнутреннем пространстве печи обеспечиваютчистоту обжига● Двойная дверь с уплотнением● Уплотнение двери пришлифовано вручную(камень на камень)● Контактный выключатель двери спринудительным разъединением● Нагревательные элементы проложены взащитных канавках, нагрев с обеих сторон● Малошумная коммутация нагрева спомощью полупроводниковых реле● Точное изменение температуры благодарябыстрому тактированию переключений● Термоэлемент типа S● Приточное вентиляционное отверстие вдвери печи, с плавной регулировкой,обеспечивающее хорошую вентиляцию исокращение времени охлаждения● Вытяжное отверстие в верхней стенке● В комплект поставки входят штуцер дляподсоединения вытяжной трубы (диаметр 80мм)Страна происхождения: ГерманияПроизводитель: NaberthermТип печи: ЭлектрическаяЗагрузка: ФронтальнаяОбъём: 40 л.Максимальная температура: 1300 °СМощность: 2,9 кВтНапряжение: 220 ВШирина (внутр.): 350 ммВысота (внутр.): 350 ммГлубина (внутр.): 330 ммШирина (внешн.): 640 ммГлубина (внешн.): 800 ммВысота с подставкой (внешн.): 1300 ммВысота (внешн.): 600 мм1. Гончарный круг Shimpo Whisper-T (Япония) – 5шт

Напряжение: 220 ВНагрузка: 12 кгМощность: 0,1 кВтОбороты: от 0 до 250 об/минДиаметр диска: 300 ммНаправление вращения: по часовой/противчасовой стрелкиУправление: Выносная педальВысота: 540 мм Ширина: 560 ммГлубина: 720 ммВысота (в упаковке): 580 ммШирина (в упаковке): 640 ммГлубина (в упаковке): 780 ммВес (в упаковке): 38 кгЩеточный двигатель постоянного токаобеспечивает высокую мощность без вредакачеству бесшумности в работе. Естьвозможность обслуживания щеток.1. Турнетка настольная чугун - 5 шт.

Ø= 250мм, h=120 мм, КГ-250СЦентрирующие борозды позволяют точноразместить объекты и обеспечить чёткийпроцесс работы.1. Масса керамическая ПФЛ-1 – 5 шт.

Фасовка – 2.5 кгПредназначена для изготовленияполуфарфоровых изделий(низкотемпературный фарфор) методомшликерного литья в гипсовые формы.1. Масса гончарная (Красная) – 5 шт

Фасовка – 3 кгГжельская гончарная масса на основе краснойглины 100%1. Набор 8 ангобов классический – 2 шт

Влажность составляет 40- 42%.В набор входят:Ангоб IC D718/4 (красный)Ангоб IC 280/4 (оранжевый)Ангоб IC 1124/4 (желтый)Ангоб IC 9983/4 (зеленый)Ангоб IC 823/4 (голубой)Ангоб IC 381/4 (синий)Ангоб АКГ (белыйАнгоб IC 6657/6 (черный)1. Глазурь прозрачная – 5 шт

В жидком виде в баночках по 75 мл. Разных цветов1. Набор кистей-белка №1, №2, №3, №4, №5, в пласт упак – 5 шт
2. Губка двусторонняя для оправки полуфабриката и затирки швов на изделиях – 5 шт
3. Губка круглая на деревянной ручке для оправки полуфабриката и затирки швов в труднодоступных местах - 5 шт
4. Нож скульптурный односторонний с деревянной ручной – 5 шт
5. Набор для моделирования и декорирования изделий из пластичных масс- 1 шт
6. Набор стеков-петля - 6 шт
7. Фартук – 6 шт
8. Раскатчик малый для глины – 1 шт

Производитель Frema: ТайваньРазмер пласта глины, мм: 460х400Толщина пласта глины, мм: 8, 12, 15Вес брутто, кг: 10Внешние габариты, мм: 610х405Диаметр вала, мм: 30 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 октября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г.Алматы
2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |