**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-14** |
| Наименование товара  | **Ходунки с передне-задним приводом, размер малый** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Реабилитационное медицинское оборудование ходунки должны являться средством реабилитации и показаны больным детям, страдающим ДЦП, вялыми и спастическими парезами и параличами различной этиологии, сопровождающимися патологией опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть предназначены для пользователей с ростом от 70-100 см.Ходунки на четырех колесах реверсивного типа способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогают удерживать равновесие при ходьбе и стоянии.Ходунки должны быть оснащены:* нескользящими ручками
* фиксатором для таза
* стабилизатором спины
* передними колесами с фиксацией поворотного механизма
* задними колесами с храповым механизмом
* Корпус ходунков должен быть изготовлен из анодированного алюминия, собираться и регулироваться без применения специальных инструментов. Конструкция должна быть складной. Ходунки должны регулироваться по высоте: 8 положений регулировки с шагом в 2,5 см.
* Стабилизатор спины должен быть оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор должен регулироваться в зависимости от размеров туловища ребенка: максимальная ширина между боковыми фиксирующими подушками – 32 см.
* Фиксатор таза (поддерживающие трусики) должен быть выполнен из мягкого и дышащего материала и крепиться на раме ходунков с помощью регулировочных ремней.
* Задние колеса должны быть оснащены храповым механизмом (не позволяющие ходункам откатиться назад); передние оснащены фиксатором, который должен блокировать движения колес в стороны и позволять двигаться только прямо.

**Комплектация:**ХодункиФиксатор таза**Сборка и установка не предусмотрены** |
| Техническая характеристика | Ширина 59 смДлина 52-56,5 смВысота 50-60 смВысота опорных поручней 40,5-50,5 смРасстояние между опорными поручнями 34,5 смШирина между подушками фиксатора туловища 15-32 смДиаметр задних колес 12 смДиаметр передних колес 11 смВес рамы 5,14 кгМаксимальная нагрузка 45 кг**Материалы:**Рама: алюминийПокрытие: анодированное |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285;
2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25;
3. ВКО
4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1;
5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4;
6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4;
7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1;
8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49;
9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20;
10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А;
11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2;
12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32
13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |