**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/9-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03/ЦП-47** |
| Наименование товара  | **Кресло офисное** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 195 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Кресло офисное должно быть эргономичной формы, регулируемое по высоте с мягким обитым сидением. Спинка должна быть выполнена из эластичной дышащей сетки и обеспечивать дополнительную поддержку поясницы. Кресло должно отвечать требованиям современных стандартов качества и идее «здорового рабочего пространства»; соответствовать установленным показателям долговечности, негорючести и нетоксичности. Механизм кресла должен быть оснащен поясничным упором и механизмом качания Top Gun. Спинка кресла имеет физиологический изгиб, обеспечивая надежную поддержку позвоночника в течение долгого времени. Материал пятилучевой крестовины и каркаса - прочный пластик, поэтому офисное кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Надежный газлифт позволяет отрегулировать кресло по высоте.Кресло должно быть произведено из сертифицированных материалов. |
| Техническая характеристика | Спинка – сетка TW (сетчатый акрил). Плотность обивочного материала, г/кв.м.: 210/450Цвет: по согласованию с заказчикомСиденье - мягкое обитоеМатериал – ткань, 100% синтетическое волокноЦвет – по согласованию с заказчикомПодлокотники - пластиковыеОснование - крестовина с роликамиМатериал корпуса - черный пластикБаза - пластиковаяВысота сидения – регулируемаяГабариты:Высота – 1050 мм - 920 ммШирина сиденья – 460-500 мм, с подлокотниками – 560ммГлубина сиденья – 430-550 ммВысота изделия в нижнем положении - 920 ммВысота изделия в верхнем положении - 1050 ммДиаметр базы - 600 ммВысота подлокотников в поднятом положении - 600 ммВысота сидения в поднятом положении - 540 ммВысота сидения в опущенном положении - 420 ммВысота спинки - 450 ммПредельное отклонение от заявленных габаритных размеров, мм, не более: 4 мм.Максимальная нагрузка – 120 кгМеханизм качания - естьМебель предоставляется в разобранном виде в необходимом для транспортировки, сборка и монтаж не предусмотрены. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года  |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285;
2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25;
3. ВКО
4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1;
5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4;
6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4;
7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1;
8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49;
9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20;
10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А;
11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2;
12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32
13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж и/или изготовления мебели не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |