**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **05/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **05/ЦП-23** |
| Наименование товара  | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит гончарное оборудование, расходные материалы и другие инструменты для работы с глиной  |
| Техническая характеристика | 1. Муфельная печь - Рубедо 60 - 1 шт

Объём: 60лРабочая температура нагрева: 1350°СМощность: 4,8 кВтМуфель: ШВПХ 550Контроллер: Термодат 14Е1Вес: 110 кгГабариты камеры печи: Ø40х46 смГабариты (без подставки): 87×77х89,1 смПитание: 1ф, 220В1. Гончарный круг iMold Basic – 2 шт

 Диаметр диска 210 / 260 ммСкорость вращения: 0-250 об/мин (плавная регулировка)Направление вращения: против часовойМагнитная фиксация съемных дисковМощность гончарного круга 300 ВтШумность 52 дБАМаксимальный вес изделия 20 кгГабариты 0,58 х 0,31 х 0,59 мПитание 220В, 50Гц (обычная розетка)1. Гончарный круг iMold Professional v3 – 3 шт

 Диаметр диска: 260 / 310 мм; Скорость вращения: 0-250 об/мин (плавная регулировка); Магнитная фиксация диска;Переключаемое направление вращения; Двигатель 500 Вт на постоянных магнитах (пиковая мощность 750Вт)1. Турнетка 220х60 – 5 ш

Диаметр турнетки 220 ммВысота турнетки 160 ммВыдерживает вес изделия до 100 кгОбщий вес - 4,5 кг 1. Глина 12,5 кг – 2 шт

Температурная группа: НизкотемпературнаяУсадка: 5-6%Водопоглощение: 23,3%Рекомендуемая температура обжига: 1070 – 1080°СШамот: Без содержания шамотаЦвет: Белая глинаУпаковка: ПолиэтиленПроизводитель: Cinikope (Турция) 1. Набор инструмента гончара – 5 шт

В набор входит: губкацикля деревяннаяцикля металлическаяструнастек деревянныйпетля широкаяшилопетля узкая 1. Фартук гончара – 6 шт
2. Раскаточный станок iMold – 1 шт

Размер стола (ДхШ): 710х510 ммРазмер зоны раскатки (ДхШ): 530х450 ммМаксимальная высота пласта: 80 ммДиаметр вала: 90 ммМатериал вала: Нержавеющая стальПередача: Зубчатая рейкаГабариты (без штурвала): 760х550х320 ммВес: 44 кг (без штурвала), 46 кг (со штурвалом) |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке Гарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 ноября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область

г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б1. Жетысуская область

г.Талдыкорган, улица Балпык би, 861. Восточно-Казахстанская область

г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 441. Жамбылская область

г.Тараз, улица К.Азербаева, 1561. Костанайская область

г.Костанай, улица Пушкина,1791. Павлодарская область

г.Павлодар, улица Джамбульская,61. г.Алматы
2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |