**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **02/ЦП-47** |
| Наименование товара | **Гончарное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит гончарное оборудование, расходные материалы и другие инструменты для работы с глиной |
| Техническая характеристика | 1. Печь Nabertherm моделей N 40 E – 1 шт   Печь с функцией широко распахивающейся двери, отличаются простотой и удобством загрузки. Эти печи можно использовать для обжига керамики, росписи по стеклу и фарфору, а также для работ со сплавлением стекла.  ● Настольная модель в корпусе с двойными  стенками из оцинкованной стали  ● Контроллер, подвешенный на двери печи,  может сниматься для более удобного  управления  ● Многослойная изоляция, выложенная из  огнеупорного легковесного кирпича, и  высококачественная энергосберегающая  задняя изоляция  ● Огнеупорные легковесные кирпичи во  внутреннем пространстве печи обеспечивают  чистоту обжига  ● Двойная дверь с уплотнением  ● Уплотнение двери пришлифовано вручную  (камень на камень)  ● Контактный выключатель двери с  принудительным разъединением  ● Нагревательные элементы проложены в  защитных канавках, нагрев с обеих сторон  ● Малошумная коммутация нагрева с  помощью полупроводниковых реле  ● Точное изменение температуры благодаря  быстрому тактированию переключений  ● Термоэлемент типа S  ● Приточное вентиляционное отверстие в  двери печи, с плавной регулировкой,  обеспечивающее хорошую вентиляцию и  сокращение времени охлаждения  ● Вытяжное отверстие в верхней стенке  ● В комплект поставки входят штуцер для  подсоединения вытяжной трубы (диаметр 80  мм)  Страна происхождения: Германия  Производитель: Nabertherm  Тип печи: Электрическая  Загрузка: Фронтальная  Объём: 40 л.  Максимальная температура: 1300 °С  Мощность: 2,9 кВт  Напряжение: 220 В  Ширина (внутр.): 350 мм  Высота (внутр.): 350 мм  Глубина (внутр.): 330 мм  Ширина (внешн.): 640 мм  Глубина (внешн.): 800 мм  Высота с подставкой (внешн.): 1300 мм  Высота (внешн.): 600 мм   1. Гончарный круг Shimpo Whisper-T (Япония) – 5шт   Напряжение: 220 В  Нагрузка: 12 кг  Мощность: 0,1 кВт  Обороты: от 0 до 250 об/мин  Диаметр диска: 300 мм  Направление вращения: по часовой/против  часовой стрелки  Управление: Выносная педаль  Высота: 540 мм Ширина: 560 мм  Глубина: 720 мм  Высота (в упаковке): 580 мм  Ширина (в упаковке): 640 мм  Глубина (в упаковке): 780 мм  Вес (в упаковке): 38 кг  Щеточный двигатель постоянного тока  обеспечивает высокую мощность без вреда  качеству бесшумности в работе. Есть  возможность обслуживания щеток.   1. Турнетка настольная чугун - 5 шт.   Ø= 250  мм, h=120 мм, КГ-250С  Центрирующие борозды позволяют точно  разместить объекты и обеспечить чёткий  процесс работы.   1. Масса керамическая ПФЛ-1 – 5 шт.   Фасовка – 2.5 кг  Предназначена для изготовления  полуфарфоровых изделий  (низкотемпературный фарфор) методом  шликерного литья в гипсовые формы.   1. Масса гончарная (Красная) – 5 шт   Фасовка – 3 кг  Гжельская гончарная масса на основе красной  глины 100%   1. Набор 8 ангобов классический – 2 шт   Влажность составляет 40- 42%.  В набор входят:  Ангоб IC D718/4 (красный)  Ангоб IC 280/4 (оранжевый)  Ангоб IC 1124/4 (желтый)  Ангоб IC 9983/4 (зеленый)  Ангоб IC 823/4 (голубой)  Ангоб IC 381/4 (синий)  Ангоб АКГ (белый  Ангоб IC 6657/6 (черный)   1. Глазурь прозрачная – 5 шт   В жидком виде в баночках по 75 мл. Разных цветов   1. Набор кистей-белка №1, №2, №3, №4, №5, в пласт упак – 5 шт 2. Губка двусторонняя для оправки полуфабриката и затирки швов на изделиях – 5 шт 3. Губка круглая на деревянной ручке для оправки полуфабриката и затирки швов в труднодоступных местах - 5 шт 4. Нож скульптурный односторонний с деревянной ручной – 5 шт 5. Набор для моделирования и декорирования изделий из пластичных масс- 1 шт 6. Набор стеков-петля - 6 шт 7. Фартук – 6 шт 8. Раскатчик малый для глины – 1 шт   Производитель Frema: Тайвань  Размер пласта глины, мм: 460х400  Толщина пласта глины, мм: 8, 12, 15  Вес брутто, кг: 10  Внешние габариты, мм: 610х405  Диаметр вала, мм: 30 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 1 октября 2022 года и не позднее 31 января 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка, установка и подключение; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. г.Алматы 2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |