**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/60** |
| Наименование товара | **Шунгитовая комната** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Шунгитовая комната (от 9 до 30 кв.м) представляет собой закрытое пространство, полностью отделанное натуральной высокоуглеродистой горной породой – шунгитом разных фракций:* Потолок комнаты должен быть покрытым шунгитом карбонатной фракции слоем не менее 3 мм.
* 4 стены комнаты должны быть покрыты шунгитом карбонатной фракции 100\*50 мм
* Пол должен быть выложен плиткой на шунгитовой основе размером 300\*300\*25 мм.

Дополнительный оздоровительный эффект в шунгитовой комнате должен достигаться за счет создания особого микроклимата, который характеризуется гипоаллергенной и гипобактериальной воздушной средой за счет антибактериальных свойств шунгита, а также специальным аудио-психотерапевтическим воздействием.Благодаря особым свойствам минерала, шунгитовая комната должна обладать: * антиоксидантными свойствами
* защитой от вредных для здоровья воздействия электромагнитных и радиоактивного излучения

Шунгитовые комнаты не должны быть подвержены биологическому воздействию, устойчивы к высоким температурам, химической коррозии.Использование Шунгитовой комнаты должно:* улучшать сон
* снимать мышечное и нервное напряжение
* повышать эффективность реабилитации
* положительно воздействовать на центральную нервную систему
* активизировать работу иммунной системы
* сокращать период реабилитации
* оздоравливать весь организм

 Дизайн шунгитовой комнаты утверждается заказчиком. |
| Техническая характеристика | * Таурит (шунгит) карбонатный фракции 100\*50 мм – 1 500 000 кг (сертификат в наличии)
* Таурит (шунгит) карбонатный фракции 3-5 мм – 300 кг
* Таурит (шунгит) карбонатный фракции 20 мкн -500 кг
* Плитка напольная на шунгитовой основе размер 300\*300\*25 мм
* Облицовочный клей на цементной основе -200 кг
* Цемент М 400 -100 кг
* Песок речной – 100 кг
* Гипсокартон – 5 листов, профиль и комплектующие
* Кабель и комплектующие для электромонтажных работ
* Теплый пол, электрический
* Светодиодная лента не менее 10 м., лампа, блок питания 3А, кабель, фурнитура.
* Вешалка
* Шезлонг из ротанга, цвет черный - 2 шт.
* Столик из ротанга, цвет черный - 2 шт.
* Пуф – 1 шт.
* Музыкальный центр
* Светильники настенные, цвет черный, алюминий/стекло, не менее 7,9 Вт – не менее 9 шт.
* Таймер
 |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |