**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/16** |
| Наименование товара | **Тренажер для иппотерапии** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В основе действия тренажера должна лежать имитация езды на лошади. Тренажер для иппотерапии передает двигательные импульсы «всаднику». Эти импульсы аналогичны движениям, которые человек совершает во время верховой езды. Безопасное применение должно создавать условия для работы тазобедренной области, мышц спины и брюшного пресса, укрепляя мышечный каркас и улучшая равновесие.  Имитируя езду на лошади, тренажер должен приводить в движение различные группы мышц, улучшая гибкость и равновесие. Тренажер должен заставлять ритмично двигаться пациента вперед и назад, раскачивая мышцы в области таза и воздействуя на тазобедренные суставы.  **Особенности тренажера для иппотерапии:**  • Отсутствие возрастных ограничений  • Тренажер должен быть безопасен, удобен и очень прост в использовании.  • Наличие 5 авто-программ и ручных настроек должны давать возможность индивидуального подхода к тренировкам. |
| Техническая характеристика | Напряжение: 220В, 50/60 герц.  Мощность потребляемая 150 Вт.  Максимальный вес пользователя: 120 кг.  Размеры: 74\*45\*88 см.  Размеры упаковки: 91\*46\*80 см.  Вес: 30 кг (в упаковке 35 кг). |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |