**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/01** |
| Наименование товара | **Комплекс для восстановления навыков мелкой моторики рук** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплекс должен быть предназначен для выполнения комплексных упражнений кисти, для восстановления навыков мелкой моторики при физической и функциональной реабилитации детей.  Комплекс должен состоять из 3 столов с ламинированной поверхностью. Общее количество тренажеров должен составлять 13 видов.  Комплекс должен иметь следующие функциональные возможности:   * Восстановление функций захвата; * Восстановление функций кисти и пальцев вследствие неврологического заболевания; * Восстановление функций кисти и пальцев при ортопедических заболеваниях в послеоперационный период; * Восстановление функций кисти и пальцев при нарушении координации движений; * Тренировка сжатия/разжатие кисти; * Тренировка пальцев, включая большой палец; * Противопоставление первого пальца; * Сгибание и разгибание всех пальцев вместе; * Сгибание и разгибание каждого пальца в отдельности; * Изолированные движения в проксимальных и дистальных фалангах пальцев   Столешница должна устанавливаться на металлическую стойку. Под столешницей на нагрузочный трос тренажеров за карабины должны быть прикреплены необходимые груза. Тренажеры должны быть универсальными: для левой и правой рук. |
| Техническая характеристика | **Комплектация:**   1. 3 стола с ламинированной поверхностью с **13 видами тренажеров:**   1) тренажер для выполнения упражнения на сгибание 2-5 пальцев руки с эластичным сопротивлением;  2) тренажер для выполнения упражнения цилиндрической хватки руки;  3) тренажер для упражнения на противопоставления большого пальца по отношению к II-V пальцев руки;  4) тренажер для упражнения на сгибание пальцев руки в оппозиции к большому пальцу;  5) тренажер на упражнение подтягивания хватки круглой формы в 2х направлениях - вверх и на себя;  6) тренажер для упражнения на хватку пальцами руки в положении щипцы;  7) тренажер для выполнения упражнения на ладонное и дорсальное сгибание запястья;  8) тренажер на упражнения скручивания с сопротивлением;  9) тренажер для упражнения на выпрямление пальцев с грузом;  10) тренажер на упражнение пронации и супинации предплечья;  11) тренажер для упражнения привидение и отведение в сагиттальной плоскости в запястье;  12) тренажер на упражнение пронация- супинация лучезапястного сустава с эластичным сопротивлением;  13) тренажер для упражнения движение кисти по спирали в вертикальной или горизонтальной поверхности.   1. Корзина для хранения грузов; 2. Груз для работы: 1 кг, 0,5 кг и 0,3 кг.   **Технические характеристики:**  Габаритные размеры стола (ДxШxВ): 760/760/770 мм  Габаритные размеры тренажеров:   1. 260/220/65 мм 2. 580/135/135 мм 3. 225/90/200 мм 4. 290/100/170 мм 5. 255/110/85 мм 6. 200/265/60 мм 7. 330/120/165 мм 8. 130/130/205 мм 9. 200/100/140 мм 10. 195/120/130 мм 11. 335/110/255 мм 12. 340/300/240 мм 13. 290/35/220 мм/290/35/80 мм |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон  Регистрационное удостоверение РК |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; инсталляция оборудования; обучение специалиста; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |