**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/51** |
| Наименование товара  | **Платформа качающаяся** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Платформа, качающаяся должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой и являться инструментом в комплексном функциональном лечении ДЦП и реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Платформа должна использоваться для тренировки координации движений и умения поддерживать равновесие.Должна представлять из себя приспособление, состоящее из платформы и прикрепленных к ней с двух сторон полукруглых дуг с упорами, которые ограничивают угол качания.В зависимости от степени подготовки пациента на платформе можно лежать, сидеть или стоять.Металлический каркас платформы должен быть оснащен упорами, не допускающими опрокидывания платформы.Платформа должна быть оснащена противоскользящим покрытием.Каркас должен быть покрыт полимерно-порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту металла от коррозии. |
| Техническая характеристика | Ширина не более 70 см;Длина не более 130 смВысота не более 22 смВес не более 14 кгГрузоподъемность 120кг**Материалы:**Каркас из стальных профильных труб.Сталь с порошковым покрытием.Платформа должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе.Поверхность платформы должна иметь противоскользящее ковровое покрытие. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |