**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/17** |
| Наименование товара | **Световой стол для рисования песком** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стол должен быть предназначен для рисования на нем песком с целью релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, развития воображения.  В дно стола должна быть вмонтирована светодиодная подсветка, позволяющая проецировать изнутри различные световые эффекты, дополняющие рисунки на песке. Подсветка должна быть отделена от наружной части матовой перегородкой из оргстекла, стекло должно быть не прозрачным.  В бортик стола должны быть вмонтированы 5 кнопок управления подсветкой - белая, красная, желтая, синяя, зеленая. При нажатии на белую кнопку происходит белая подсветка, при повторном нажатии на белую кнопку должен включаться режим смены цветов (перелив).  Ножки стола должны быть металлическими, телескопическими.  Для подключения к сети должен использоваться сетевой адаптер не более 12В 2А.  В комплект поставки должно входить 12,5 кг кварцевого песка мелкой фактуры**.**  Также должны быть специальные ручки не менее двух для удобства транспортировки стола. |
| Техническая характеристика | Длина стола: 63 см  Ширина стола: 70 см  Высота бортика стола 12 см.  Высота телескопической ножки 35 см, при вытягивании ножки полная длина 55 см.  **Материал:**  Корпус должен быть выполнен из массива дерева (сосна), покрыт лаком.  Материал рабочего стола –оргстекло.  Ножки - из металла, телескопические.  Тип подсветки: светодиодная |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требование к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |