**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03-ЦП/51** |
| Наименование товара | **Платформа качающаяся** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Платформа, качающаяся должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой и являться инструментом в комплексном функциональном лечении ДЦП и реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Платформа должна использоваться для тренировки координации движений и умения поддерживать равновесие.  Должна представлять из себя приспособление, состоящее из платформы и прикрепленных к ней с двух сторон полукруглых дуг с упорами, которые ограничивают угол качания.  В зависимости от степени подготовки пациента на платформе можно лежать, сидеть или стоять.  Металлический каркас платформы должен быть оснащен упорами, не допускающими опрокидывания платформы.  Платформа должна быть оснащена противоскользящим покрытием.  Каркас должен быть покрыт полимерно-порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту металла от коррозии. |
| Техническая характеристика | Ширина не более 70 см;  Длина не более 130 см  Высота не более 22 см  Вес не более 14 кг  Грузоподъемность 120кг  **Материалы:**  Каркас из стальных профильных труб.  Сталь с порошковым покрытием.  Платформа должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе.  Поверхность платформы должна иметь противоскользящее ковровое покрытие. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |