**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **03/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **03-ЦП/17** |
| Наименование товара  | **Световой стол для рисования песком** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стол должен быть предназначен для рисования на нем песком с целью релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, развития воображения. В дно стола должна быть вмонтирована светодиодная подсветка, позволяющая проецировать изнутри различные световые эффекты, дополняющие рисунки на песке. Подсветка должна быть отделена от наружной части матовой перегородкой из оргстекла, стекло должно быть не прозрачным.В бортик стола должны быть вмонтированы 5 кнопок управления подсветкой - белая, красная, желтая, синяя, зеленая. При нажатии на белую кнопку происходит белая подсветка, при повторном нажатии на белую кнопку должен включаться режим смены цветов (перелив). Ножки стола должны быть металлическими, телескопическими. Для подключения к сети должен использоваться сетевой адаптер не более 12В 2А. В комплект поставки должно входить 12,5 кг кварцевого песка мелкой фактуры**.**Также должны быть специальные ручки не менее двух для удобства транспортировки стола. |
| Техническая характеристика | Длина стола: 63 смШирина стола: 70 смВысота бортика стола 12 см. Высота телескопической ножки 35 см, при вытягивании ножки полная длина 55 см.**Материал:**Корпус должен быть выполнен из массива дерева (сосна), покрыт лаком.Материал рабочего стола –оргстекло.Ножки - из металла, телескопические.Тип подсветки: светодиодная |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требование к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |