**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/78** |
| Наименование товара  | **Телевизор**  |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Телевизор должен иметь следующие преимущества:* **Качество изображения 4K Ultra-HDR:**

Естественное реалистичное изображение* **Двойное декодирование Dolby + DTS**

Осязаемый звук для эффекта полного погружения.* **Звук**

2 стереодинамика мощностью 10 Вт с фазоинвертором. * **PatchWall – инновационная рекомендательная система**

PatchWall рекомендует контент на основе интересов пользователя. Телевизор должен отличаться большим экраном, минималистичным дизайном, тонким корпусом и легким управлением.Товар должен быть новым, ранее не использованным, упакованным. |
| Техническая характеристика | Диагональ, дюйм: 55ʺ Разрешение: 3840x2160 Ultra HDСоотношение сторон: 16:9Видео: Поддерживаемые видеокодеки: MPEG 1/2/4, VP8, VP9, VC1, H.264, H.263Поддержка расширенного динамического диапазона HDR 10Аудио: Поддерживаемые аудио форматы: FLAC, AAC, OGGДвойное декодирование Dolby + DTSВыходная мощность аудио-системы: 2 x 10 Вт с фазоинверторомТехнология Smart: ЕстьФункции Smart: Android TV  4-ядерный процессор CA55  Оперативная память: 2 ГБ DDR Встроенная память: 8 ГБ eMMC Графический процессор Mali 470MP3Способы управления Smart: Стандартный пульт, ГолосомТехнология 3D: нетСистемы вещания: Цифровая / DVB-T2, Цифровая / DVB-C, АналоговаяСредства коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, LANКоличество HDMI: 3Количество USB: 3Разъемы: Антенный вход, CI-слот, LAN, Разъем для наушников, Композитный вход AV, Оптический аудиовыходПотребляемая мощность: 120ВтЦвет, используемый в оформлении: Черный, серыйДополнительно: * Реалистичное изображение высокой четкости
* Bluetooth пульт дистанционного управления с 12 кнопками и голосовым управлением
* Тонкая металлическая рамка
* Угол обзора: 178
* Поддерживаемые фото форматы: JPEG, GIF, PNG Chromecast позволяет транслировать изображение со смартфона на телевизор
* PatchWall рекомендует контент на основе интересов пользователя
* Универсальный поиск
* Русская прошивка

**Инсталляция и подключение не требуется.** |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии  | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж электронного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |