**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/25** |
| Наименование товара  | **Система ортопедических подушек для развития двигательной активности для детей до 3 лет, Leckey** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Система ортопедических подушек предназначается для занятий по развитию двигательной активности и позиционирования детей с ростом до 100 см и весом до 15 кг.Система ортопедических подушек должна состоять из набора мягких модулей разной формы и размеров для формирования различных поз ребенка в положении лежа на спине, на боку, на животе, на четвереньках и сидя. Мягкие модули должны иметь съемные чехлы на молниях. * Все модули должны иметь крепежные элементы в виде застежки велькро для закрепления их на мягком коврике. Модуль поддержки спины должен иметь не менее трех вставок для возможности закрепления на нем других модулей системы при помощи застежки велькро.Матрасик должен иметь ручки для сопровождающего лица для обеспечения удобства создания наклонных поверхностей во время занятий.Ткани чехлов должны иметь антибактериальную пропитку.

В комплект должно входить руководство по эксплуатации и рекомендации по использованию с идеями развивающих игр, сумка для хранения и транспортировки.Информация по безопасности* Материалы, применяемые для изготовления подушек, не содержат токсичных компонентов, не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали подушки. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения.
 |
| Техническая характеристика | Система должна иметь не менее 10 модулей:* мягкий коврик, ширина 76 см, длина 95 см - 1 штука;
* подушка для сиденья, глубина 30 см, ширина 25 см - 1 штука;
* поддержка спины, ширина 28 см глубина 21 см, угол наклона 7,5⁰ - 1 штука;
* валик, длина 70 см диаметр 8 см - 2 штуки;
* валик, длина 60 см диаметр 8 см - 2 штуки;
* лента, длина 66 см ширина 8 см - 2 штуки;
* подушечка для позиционирования головы с двумя валиками с крепежными элементами, ширина 25 см в сборе с валиками - 1 штука.
 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404002) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 071400 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |