**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/73** |
| Наименование товара | **Кресло офисное** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 174 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Кресло офисное должно быть эргономичной формы, регулируемое по высоте с мягким обитым сидением. Спинка должна быть выполнена из эластичной дышащей сетки и обеспечивать дополнительную поддержку поясницы. Кресло должно отвечать требованиям современных стандартов качества и идее «здорового рабочего пространства»; соответствовать установленным показателям долговечности, негорючести и нетоксичности.  Механизм должен обеспечивать постоянное качание, а также возможность регулировки силы отклонения (спинка кресла находится в постоянном контакте со спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника).  Кресло должно быть произведено из сертифицированных материалов. |
| Техническая характеристика | Спинка – сетка, 100% синтетические полиэфирные нити  Плотность: 340 г/м2  Цвет: по согласованию с заказчиком  Сиденье - мягкое обитое  Материал – ткань, 100% синтетическое волокно  Цвет – по согласованию с заказчиком  Подлокотники - пластиковые  Основание - крестовина с роликами  Материал корпуса - черный пластик  База - пластиковая  Высота сидения – регулируемая  Габариты:  Высота – 840-970 мм  Ширина сиденья – 460 мм, с подлокотниками – 540мм  Глубина сиденья – 440 мм  Высота изделия в нижнем положении - 840 мм  Высота изделия в верхнем положении - 970 мм  Диаметр базы - 670 мм  Высота подлокотников в поднятом положении - 730 мм  Высота сидения в поднятом положении - 540 мм  Высота сидения в опущенном положении - 410 мм  Высота спинки минимальная - 430 мм  Максимальная нагрузка – 130 кг  Механизм качания - есть  Мебель предоставляется в разобранном виде в необходимом для транспортировки, сборка и монтаж не предусмотрены. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж и/или изготовления мебели не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |