Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/41** |
| Наименование товара | **Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: СН-70.02 Горка для ходьбы детская** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Горка должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой: для тренировки силы ног, координации движений, равновесия, обучения ходьбе детей с двигательными нарушениями. **Комплектация:*** лестница с двумя ступенями,
* лестница с тремя ступенями другая
* пологий пандуса-спуска

Максимальная высота подъема – не более 36 см. Пандус должен быть съемным.Поверхности ступеней и спуска должны быть покрыты шершавым ковром для повышения сцепления с подошвами. Все спуски должны быть снабжены яркими перилами-ограждениями, высота которых регулируется под рост и индивидуальные особенности ребенка. |
| Техническая характеристика | * Ширина: не более 1,96 м
* Длина: не более 2,04 м
* Высота без поручней: не более 0,36 м
* Высота поручней: не менее 0,85 м
* Масса: не более 80 кг
* Безопасная нагрузка: 100 кг

**Материалы:** Основа из стальных профильных и круглых труб. Сталь с порошковым окрашиванием. Платформы из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе. Поверхности горки должны иметь противоскользящее ковровое покрытие. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 70 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |