**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/12** |
| Наименование товара | **Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А. Рау)** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект должен состоять из 7 логопедических зондов для постановки звуков: Зонд Рамка большая (для постановки звука Л)Зонд Расческа (для постановки звука Ш)Зонд Г-образный (для выработки воздушной струи по средней линии языка)Зонд Рамка маленькая (постановки шипящих)Зонд Клювик длинный (для постановки свистящих)Зонд Клювик короткий (для постановки свистящих)Зонд Шариковый (для постановки звука Р) |
| Техническая характеристика | Зонды должны быть изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки 1,6-Х-12Х18Н10Т, диаметром 1,60±0,05 мм.Длина рукоятки каждого инструмента 130±5мм.Зонд №7 из комплекта двухсторонний: 1 сторона с нержавеющим шаром диаметром 8±0,01 мм, имеющим ось вращения перпендикулярную оси рукоятки инструмента при механическом воздействии на мышцы языка; 2 сторона с массажером пружинным Су Джок, изготовленным из нержавеющей стальной проволоки марки 12Х18Н10Т диаметром 1,00±0,01 мм. Зонды должны выдерживать частую дезинфекцию или стерилизацию. Поверхности должны быть отполированы и не иметь острых кромок.Шарик должен быть изготовлен из огнеупорного пластика. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |