**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/40** |
| Наименование товара  | **Комплект приспособлений реабилитационных для занятий в ЛФК: «СН-70.10 Платформа качающаяся»** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Платформа, качающаяся должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой и являться инструментом в комплексном функциональном лечении ДЦП и реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Платформа должна использоваться для тренировки координации движений и умения поддерживать равновесие.Должна представлять из себя приспособление, состоящее из платформы и прикрепленных к ней с двух сторон полукруглых дуг с упорами, которые ограничивают угол качания.В зависимости от степени подготовки пациента на платформе можно лежать, сидеть или стоять.Металлический каркас платформы должен быть оснащен упорами, не допускающими опрокидывания платформы.Платформа должна быть оснащена противоскользящим покрытием.Каркас должен быть покрыт полимерно-порошковой краской, обеспечивающей длительную защиту металла от коррозии. |
| Техническая характеристика | Ширина не более 70 см;Длина не более 130 смВысота не более 22 смВес не более 14 кгГрузоподъемность 120кг**Материалы:**Каркас из стальных профильных труб.Сталь с порошковым покрытием.Платформа должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры с экологически чистым покрытием - лаком на водной основе.Поверхность платформы должна иметь противоскользящее ковровое покрытие. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 70 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |