**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/58** |
| Наименование товара  | Иммерсионная ванна «Флоатинг Посейдон сгидромассажем» |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Ванна «Флоатинг Посейдон с гидромассажем» должна быть предназначена для бесконтактного воздействия на пациента с целью формирования миорекласирующего, седативного, психокоррегирующего и антидепрессивного лечебных эффектов.Ванна должна быть оборудована цветным сенсорным ЖК дисплеем, с помощью которого осуществляется программирование всех режимов и непосредственно управление ходом процедуры медицинским персоналом:- установка времени процедуры;- установка в ванне температуры;- гидромассаж с помощью гидрофорсунок в диапазоне от 1 до 30 мин;- подъём и опускание ложа ванны;- очистка воды с помощью УФ лампы, путём прокачивания воды по внешнему контуру, куда встроена УФ лампа. **Комплектация:**1. Ванна сухого флоатинга, в составе:
	1. наконечник резиновый на ножку

1.2 ступень двухуровневая1.3 Руководство по эксплуатации  |
| Техническая характеристика | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) - 2610х1455х900 мм;Максимальный объем заливаемой воды, л - 1350±50Максимальная масса пациента, кг – 180Глубина погружения пациента, мм - 450±50Полное время спуска-подъема ложа, сек.- 90±10Максимальная температура воды, °С 36Рабочая температура воды, °С 30-35 Номинальное напряжение, В - 220 (±22)Масса ванны стандартной комплектации не более, кг – 280Количество гидрофорсунок, шт. – 8Цвет корпуса ванны по согласованию с заказчиком! |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языкеГарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |