**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/68** |
| Наименование товара | **Стулья** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 60 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стулья должны иметь простой и лаконичный дизайн и отвечать требованиям современных стандартов качества; соответствовать установленным показателям долговечности, негорючести и нетоксичности.  Cтулья должны быть с фиксированным положением спинки и сидения на металлическом каркасе. Каркас должен обеспечивать умеренную амортизацию, устойчивость и надёжность конструкции; согнут из металлической трубы и иметь хромированное защитно-декоративное покрытие.  Стулья должны быть произведены из сертифицированных материалов. |
| Техническая характеристика | Сидение и спинка - мягкие обитые  Материал – искусственная кожа из 81% ПВХ, 16% полиэстера и 3% полиуретана; соответствовать требованиям сертификата устойчивости к истиранию 40 000 циклов Martindale; соответствовать европейским сертификатам качества: ISO 1421, ISO 4674, ISO 2686 (-2, -3)  Цвет – по согласованию с заказчиком  Подлокотники – металлические с мягкими накладками  Глубина сидения - 440 мм  Ширина сидения - 450 мм  Высота - 790 мм  Рама - металлическая, хромированная  Максимальная нагрузка – 100 кг  Каркас - металлический  Вес – не более 8 кг  При изготовлении опорных колец должен использоваться полиэтилен высокого и низкого давления;  каркас — труба диаметр 25 мм;  фанеры спинки - шпон лущеный сорт II, III, IV ГОСТ 99 и клей «Resin»;  толщина фанеры спинки – 9 мм;  сидение - ДСП толщина 18 мм;  подушки (склейка поролона с сидение) использоваться клей BONICOL или SOLUPREN;  закрепление обивочного материала с тыльной стороны сидения должны производиться скобами крепежными; на спинку должен натягиваться чехол.  Мебель предоставляется в разобранном виде в необходимом для транспортировки, сборка и монтаж не предусмотрены. |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж и/или изготовления мебели не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |