**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/73** |
| Наименование товара | **Телевизор XIAOMI MI LED TV 4S** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Телевизор должен иметь следующие преимущества:   * **Качество изображения 4K Ultra-HDR:**   Естественное реалистичное изображение   * **Двойное декодирование Dolby + DTS**   Осязаемый звук для эффекта полного погружения.   * **Звук**   2 стереодинамика мощностью 10 Вт с фазоинвертором.   * **PatchWall – инновационная рекомендательная система**   PatchWall рекомендует контент на основе интересов пользователя.  Телевизор должен отличаться большим экраном, минималистичным дизайном, тонким корпусом и легким управлением.  Товар должен быть новым, ранее не использованным, упакованным. |
| Техническая характеристика | Диагональ, дюйм: 55ʺ  Разрешение: 3840x2160 Ultra HD  Соотношение сторон: 16:9  Видео: Поддерживаемые видеокодеки: MPEG 1/2/4, VP8, VP9, VC1, H.264, H.263Поддержка расширенного динамического диапазона HDR 10  Аудио: Поддерживаемые аудио форматы: FLAC, AAC, OGGДвойное декодирование Dolby + DTS  Выходная мощность аудио-системы: 2 x 10 Вт с фазоинвертором  Технология Smart: Есть  Функции Smart: Android TV  4-ядерный процессор CA55  Оперативная память: 2 ГБ DDR  Встроенная память: 8 ГБ eMMC  Графический процессор Mali 470MP3  Способы управления Smart: Стандартный пульт, Голосом  Технология 3D: нет  Системы вещания: Цифровая / DVB-T2, Цифровая / DVB-C, Аналоговая  Средства коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, LAN  Количество HDMI: 3  Количество USB: 3  Разъемы: Антенный вход, CI-слот, LAN, Разъем для наушников, Композитный вход AV, Оптический аудиовыход  Потребляемая мощность: 120Вт  Цвет, используемый в оформлении: Черный, серый  Дополнительно:   * Реалистичное изображение высокой четкости * Bluetooth пульт дистанционного управления с 12 кнопками и голосовым управлением * Тонкая металлическая рамка * Угол обзора: 178 * Поддерживаемые фото форматы: JPEG, GIF, PNG Chromecast позволяет транслировать изображение со смартфона на телевизор * PatchWall рекомендует контент на основе интересов пользователя * Универсальный поиск * Русская прошивка   **Инсталляция и подключение не требуется.** |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж электронного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |