**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/58** |
| Наименование товара | Иммерсионная ванна «Флоатинг Посейдон с  гидромассажем» |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Ванна «Флоатинг Посейдон с гидромассажем» должна быть предназначена для бесконтактного воздействия на пациента с целью формирования миорекласирующего, седативного, психокоррегирующего и антидепрессивного лечебных эффектов.  Ванна должна быть оборудована цветным сенсорным ЖК дисплеем, с помощью которого осуществляется программирование всех режимов и непосредственно управление ходом процедуры медицинским персоналом:  - установка времени процедуры;  - установка в ванне температуры;  - гидромассаж с помощью гидрофорсунок в диапазоне от 1 до 30 мин;  - подъём и опускание ложа ванны;  - очистка воды с помощью УФ лампы, путём прокачивания воды по внешнему контуру, куда встроена УФ лампа.  **Комплектация:**   1. Ванна сухого флоатинга, в составе:    1. наконечник резиновый на ножку   1.2 ступень двухуровневая  1.3 Руководство по эксплуатации |
| Техническая характеристика | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) - 2610х1455х900 мм;  Максимальный объем заливаемой воды, л - 1350±50  Максимальная масса пациента, кг – 180  Глубина погружения пациента, мм - 450±50  Полное время спуска-подъема ложа, сек.- 90±10  Максимальная температура воды, °С 36  Рабочая температура воды, °С 30-35  Номинальное напряжение, В - 220 (±22)  Масса ванны стандартной комплектации не более, кг – 280  Количество гидрофорсунок, шт. – 8  Цвет корпуса ванны по согласованию с заказчиком! |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |