**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **07/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **07-ЦП/02** |
| Наименование товара | **Тренажер для иппотерапии** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В основе действия тренажера должна лежать имитация езды на лошади. Тренажер для иппотерапии передает двигательные импульсы «всаднику». Эти импульсы аналогичны движениям, которые человек совершает во время верховой езды. Безопасное применение должно создавать условия для работы тазобедренной области, мышц спины и брюшного пресса, укрепляя мышечный каркас и улучшая равновесие.  Имитируя езду на лошади, тренажер должен приводить в движение различные группы мышц, улучшая гибкость и равновесие. Тренажер должен заставлять ритмично двигаться пациента вперед и назад, раскачивая мышцы в области таза и воздействуя на тазобедренные суставы.  **Особенности тренажера для иппотерапии:**  • Отсутствие возрастных ограничений  • Тренажер должен быть безопасен, удобен и очень прост в использовании.  • Наличие 5 авто-программ и ручных настроек должны давать возможность индивидуального подхода к тренировкам. |
| Техническая характеристика | Напряжение: 220В, 50/60 герц.  Мощность потребляемая 150 Вт.  Максимальный вес пользователя: 120 кг.  Размеры: 74\*45\*88 см.  Размеры упаковки: 91\*46\*80 см.  Вес: 30 кг (в упаковке 35 кг). |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение персонала; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область   Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 021500   1. Актюбинская область   г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 030006   1. Мангистауская область   г. Актау микрорайон 26, здание 50   1. г. Нур-Султан   улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |