Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **07/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **07/ЦП-03** |
| Наименование товара | **Горка для ходьбы детская** |
| Единица измерения | Штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Горка должна быть предназначена для занятий лечебной физкультурой: для тренировки силы ног, координации движений, равновесия, обучения ходьбе детей с двигательными нарушениями. |
| Техническая характеристика | Поверхности горки должны иметь противоскользящее ковровое покрытие.  Изделие выполнено из высококачественной многослойной березовой фанеры.  Покрытие: лак на водной основе.  **Габаритные размеры:**  Ширина - 198,5 см.  Длина - 200 см.  Высота от 120 см – 140 см   1. Модуль горка. Размеры 70см х 115см. Высота подъема 23 градуса. Выполнена из высококачественной фанеры 18мм и покрыта гипоаллергенным лаком на водной основе. Для комфортного подъема присутствуют ленты противоскольжения. Регулируемые по высоте поручни с двух сторон. 2. Модуль две ступеньки. Размеры 73см х 30см. Выполнена из высококачественной фанеры 18мм и покрыта гипоаллергенным лаком на водной основе. Для комфортного подъема присутствуют ленты противоскольжения. Регулируемые по высоте поручни с двух сторон. 3. Модуль три ступеньки. Размеры 73см х 95см.Выполнена из высококачественной фанеры 18мм и покрыта гипоаллергенным лаком на водной основе. Для комфортного подъема присутствуют ленты противоскольжения. Регулируемые по высоте поручни с двух сторон. 4. Модуль центральный. Размеры 73см х 79см.Выполнена из высококачественной фанеры 18мм и покрыта гипоаллергенным лаком на водной основе. Присутствуют полосы противоскольжения. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. г.Талдыкорган, ул. Райымбек Батыра, 40; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 37; 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. г. Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №12; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32; 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |