**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **16/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **16/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А. Рау)** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект должен состоять из 7 логопедических зондов для постановки звуков: Зонд Рамка большая (для постановки звука Л)Зонд Расческа (для постановки звука Ш)Зонд Г-образный (для выработки воздушной струи по средней линии языка)Зонд Рамка маленькая (постановки шипящих)Зонд Клювик длинный (для постановки свистящих)Зонд Клювик короткий (для постановки свистящих)Зонд Шариковый (для постановки звука Р) |
| Техническая характеристика | Зонды должны быть изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки 1,6-Х-12Х18Н10Т, диаметром 1,60±0,05 мм.Длина рукоятки каждого инструмента 130±5мм.Зонд №7 из комплекта двухсторонний: 1 сторона с нержавеющим шаром диаметром 8±0,01 мм, имеющим ось вращения перпендикулярную оси рукоятки инструмента при механическом воздействии на мышцы языка; 2 сторона с массажером пружинным Су Джок, изготовленным из нержавеющей стальной проволоки марки 12Х18Н10Т диаметром 1,00±0,01 мм. Зонды должны выдерживать частую дезинфекцию или стерилизацию. Поверхности должны быть отполированы и не иметь острых кромок.Шарик должен быть изготовлен из огнеупорного пластика. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон (при наличии) |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Благотворителем |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Раимбек батыра, 40;
2. Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Алмагул, 25;
3. ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Утепова 37;
4. Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1;
5. ЗКО, г. Уральск, ул .Ахмирова, 4;
6. Костанайская область, г. Костанай, ул.Быковского, 4;
7. Кызылординская область, поселок Тасбогет, улица Амангелды, строение 5Г;
8. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова 46;
9. СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20;
10. Туркестанская область, г .Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А;
11. г. Алматы, ул. Басенова, дом 2;
12. г .Шымкент, А. Диваева, д. 32;
13. г. Караганда, ул. Ержанова 8/6.
 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных на товар (оборудования) потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |