**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **17/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **17/ЦП-02** |
| Наименование товара | **Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А. Рау)** |
| Единица измерения | комплект |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Комплект должен состоять из 7 логопедических зондов для постановки звуков:  Зонд Рамка большая (для постановки звука Л) Зонд Расческа (для постановки звука Ш) Зонд Г-образный (для выработки воздушной струи по средней линии языка) Зонд Рамка маленькая (постановки шипящих) Зонд Клювик длинный (для постановки свистящих) Зонд Клювик короткий (для постановки свистящих)  Зонд Шариковый (для постановки звука Р) |
| Техническая характеристика | Зонды должны быть изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки 1,6-Х-12Х18Н10Т, диаметром 1,60±0,05 мм.  Длина рукоятки каждого инструмента 130±5мм.  Зонд №7 из комплекта двухсторонний: 1 сторона с нержавеющим шаром диаметром 8±0,01 мм, имеющим ось вращения перпендикулярную оси рукоятки инструмента при механическом воздействии на мышцы языка; 2 сторона с массажером пружинным Су Джок, изготовленным из нержавеющей стальной проволоки марки 12Х18Н10Т диаметром 1,00±0,01 мм.  Зонды должны выдерживать частую дезинфекцию или стерилизацию. Поверхности должны быть отполированы и не иметь острых кромок.  Шарик должен быть изготовлен из огнеупорного пластика. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон (при наличии) |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Благотворителем |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Раимбек батыра, 40; 2. Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Утепова 37; 4. Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г. Уральск, ул .Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г. Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, поселок Тасбогет, улица Амангелды, строение 5Г; 8. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Торайгырова 46; 9. СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г .Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г. Алматы, ул. Басенова, дом 2; 12. г .Шымкент, А. Диваева, д. 32; 13. г. Караганда, ул. Ержанова 8/6. |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и накладных на товар (оборудования) потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |