**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **18/10-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **18/ЦП-01** |
| Наименование товара | **Швейное оборудование в комплекте** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит швейное оборудование, расходные материалы и другие инструменты для работ в швейном цеху |
| Техническая характеристика | 1. **Швейная машина JUKI DDL 8100EN -** 2 шт   Прямострочная промышленная швейная машина с прямым приводом в комплекте с промышленным столом.  Швейная Универсальная машина для различных операций. 1 игольная, челночного стежка для лёгких и средних материалов. Укомплектован современным серво мотором с прямым приводом, с установкой на головку машины и промышленным столом JUKI Европейского производства, Размер стола- 105\*55\*40 мм. Нижнее продвижение материала, Стежок 4 мм, Скорость 5000 ст. мин. Позиционирование иглы. Регулировка скорости. Автоматическая смазка. Параметры сети: (550 ват/1фаза /220вольт). Тип иглы DBх1(70-110.   1. **Оверлок JUKI MO 654DE –** 2 шт   2х/3x/4x-ниточный «оверлок» с Дифференциальным продвижением, Скорость 1500 стежков в минуту, Ширина шва от 1,5 – до 7,0 мм, Длина стежка от 1,0 – до 4,0 мм, «Обмёточные», «ролевый», «подшивочный», «имитация плоского стежка» и 2-х ниточная «Цепная» строчка. Диодная яркая Подсветка зоны шитья. Многофункциональная прижимная лапка с регулировкой давления на ткань, что позволяет работать как с очень тонкими, так и с толстыми тканями, Нитенаправители с цветной маркировкой, Система Сверхлёгкой заправки нитей в петлители. Сверхпрочные ножи обрезки, В комплекте с мусоросборником, мягким чехлом для хранения и инструментами. Предназначена для разных видов ткани.   1. **Вышивальная машина Janome MC 500E –** 1 шт   Встроенное ПО предлагает широкие возможности для редактирования, комбинирования и позиционирования дизайнов вышивки. Машина оснащена новым сенсорным ЖК дисплеем, светодиодной подсветкой и USB портом для подключения флешки или прямого соединения с ПК.  Горизонтальный челнок, максимальная площадь вышивки 280х200 мм, 160 встроенных рисунков для вышивки, 6 шрифтов для монограмм, скорость вышивки до 860 ст/мин, позиционирование иглы, автоматический нитевдеватель, автоматическая обрезка нити, загрузка рисунков через USB-порт или через подключение к ПК.   1. **Вышивальная программа Wilcom Deco Studio e3 –** 1 шт   Основные технические характеристики: Возможность экспортировать импортировать готовые дизайны в различные машинные форматы файлов для вышивки; создание и редактирования дизайнов вышивки; Функция автоматической настройки параметров настила, компенсации стягивания и плотности стежков для выбранной ткани; Функция добавления обрезки на выходе; ПО Wilcom Deco Studio e3 имеет следующие инструменты: Выделить объект; Изменить форму объекта; Редактировать стежок (удалять, перемещать, добавлять); Веерное заполнение(создаёт объекты вышивки через две или более направляющих, которые задают угол наклона стежков); Ввод «А»(создаёт объекты вышивки через выставление точек и направляющих, которые задают угол наклона стежков); Ввод «C»(создание объектов типа «колонки» с одинаковой шириной); Бегущий стежок (вышивка машинной строчкой в один проход); Авто-аппликация (задаёт 3 строчки для аппликации); Объединение пересекающихся элементов аппликации; ПО Wilcom Deco Studio e3 имеет возможность создавать следующие типы застила вышивки: Татами; Сатин; Зигзаг, Е-стежок; Авто-укрепление; Компенсация стягивания; ПО Wilcom Deco Studio e3 имеет инструмент создания надписей (текста) с возможностью конвертации текста в формат вышивки (стежки); ПО укомплектовано вторым графическим программным обеспечением CorelDRAW по созданию векторных рисунков для обработки и редактирования различных графических изображений; интегрировано с основным программным обеспечением по созданию вышивки и имеет функцию быстрого переключения между одним и вторым программным обеспечением; Интеграция двух программных обеспечений позволяет в один клик конвертировать векторное изображение в вышивальный формат с моментальным автоматическим переключением из векторной программы в вышивальную; Программное обеспечение поставляется в комплекте со специальным USB ключом, обеспечивающим защиту доступа к программному обеспечению, а также необходимым для активации.   1. **Гладильная доска в комплекте с утюгом и генератором пара Rotondi Mini 9 + Mini3 Inox (Италия) –** 1 шт   В комплект входит:  **- Гладильная доска,** складывающаяся для всех типов швейных изделий с вакуумной помпой 200m3/h для аспирации, с нагревом рабочей поверхности. Доска регулируется по высоте, что обеспечивает комфорт и удобство при работе. Покрытие произведено из качественного термостойкого материала. Размер: 152 х 46 х 91 см, вес-21кг Параметры сети 230/1/50 (450Ват).  - **Парогенератор с профессиональным Электра паровым** **утюгом.** Имеется регулятор интенсивности подачи пара, что очень важно при работе с деликатными тканями. Корпус утюга выполнен из хромированной стали, имеются клавиши для включения/отключения парогенератора и утюга, а также индикатор готовности пара. Объем парового котла бойлера 3,2(2,3) л, максимальное давление пара 2,8-3 Bar, мощность утюга 800 Вт. мощность парогенератора 1300Вт, температурный режим 120-225С, параметры сети 1ф/ 220V, вес 8кг.   1. **Швейная машина JUKI HZL F300 –** 4 шт   106 шаблоновшитья 3-шрифта с цифрами прямого выбора с помощью нажатия кнопки с подсветкой, ЖК экран, Автоматическое позиционирование иглы (верх/низ), Автоматическая закрепка и обрезка нити, Светодиодная подсветка зоны шитья, Регулятор быстрого изменения скорости шитья реостатного типа с интуитивно понятными символами, Регулировка натяжения нити, Скорости, Давления лапки и других швейных функций, Возможность без педального управления шитьём при помощи кнопки с подсветкой. Электронное управление обмётывания петель (16 шаблонов петель прямых, фигурных, с глазком), возможность регулировки ширины зоны отверстия петли. Функция облегчённого начального продвижения толстых материалов, реверса, независимое приспособление для намотки нити на шпули, Шпульный колпачок с быстрой заправкой нити. Авт. Нитевдеватель игольной нити, Возможность сохранения в памяти машины 70 новых комбинаций шаблонов. Отличные возможности для Квилтинга и Произвольной Вышивки. Мульти системный тип педали управления. Набор сменных лапок для различных операцй. Место установки бобины верхней нити имеет защитную крышку предохраняющую нить от попадания полуфабриката в зону размотки нити. В комплекте с пластиковым кейсом Предназначена для разных видов ткани.   1. **Манекен MONICA Standart + подставка Милан –** 1 шт   Цвет тела манекена: черный  Наполнитель: эластичный полиуретан  Ткань обтяжки (чехла) манекена: хлопок 100%  2ая полнотная группа  На чехол нанесены конструкторские линии, при работе с манекеном можно использовать булавки и иглы для наколки под любым углом, отпаривать и гладить изделия  Можно сжимать, чтобы натянуть нерастяжимые изделия.   1. **Ножницы DW 9002** **Xsor /Donwei (Тайвань)** – 6 шт   Ножницы профессиональные. Лезвия ножниц выполнены из стали высочайшего качества. Ручки ножниц из мягкого прорезиненного пластика. В результате ножницы служат долго и работать ими очень удобно. Общая длина ножниц – 25 см / Длина лезвия – 10.5 см / Ножницы, упакованные в специальную картонную коробку футляр.   1. **Сантиметровая лента Xsor /Donwei (Тайвань) –** 6 шт   Измерительная лента со шкалой в дюймах и сантиметрах. Длина измерительной ленты 1500 мм, измерительная шкала с штриховыми разделителями на мм. и см. и цветовым делением на дцм. Лента выполнена из текстильной тесьмы с износостойким виниловым покрытием. Концы ленты обжаты специальными металлическим клипсами. Цвет ленты жёлтый.   1. **Набор игл для ручного шитья и вышивки Мулине Xsor /Donwei (Тайвань) –** 6 шт   Набор состоит из 30 иголок различной длины и толщины, с различным размером игольного ушка. Иголки уложены в специальный пластиковый кейс с разделителями. Иглы изготовлены из высокопрочной стали со специальным покрытием. Прилагается дополнительный набор из двух иголок для вышивки Мулине.   1. **Мел портняжный –** 6 шт   Специальная меловая пластина размером 50\*50 мм белого цвета. Предназначена для очерчивания контуров лекал выкройки на различных материалах.     1. **Нить армированная швейная COATS Epic 120 (1000 мт) –** 10 шт   Универсальная высококачественная полиэфирная швейная нитка. Нитки состоят из полиэфирного стержня и оболочки из полиэфирных штапельных волокон. Такое строение дает оптимальные параметры по толщине и прочности нити, обеспечивают возможность применения данных ниток на современных швейных машинах. Нить подходит для многих швейных операций с широким ассортиментом тканей, от нежного шелка до плотного джинса и нетканых материалов, во всех случаях обеспечивая прекрасное петлеобразование и красивый внешний вид шва.   1. **Нить швейная Coats Cometa 120 (5000 мт) -** 10 шт   Нитка с высокими параметрами прочности, состоящая из полиэфирных волокон. Благодаря хорошим пошивочным свойствам, нитку Cometa можно применять на современных швейных машинах и полуавтоматах. Стабильность крашения, высокие эксплуатационные характеристики, не линяет. Цвета на выбор.   1. **Линейка метровая металлическая –** 6 шт   Линейка металлическая с мм., см. и дцм. сечением предназначена для выполнения различных замеров роста. При помощи металлической линейки , можно работать с различными чертежами, вырезать по линейке лоскут для «пэчворка» не боясь повредить линейку.   1. **Распарыватель швов –** 4 шт   Распарыватель представляет собой инструмент для распарывания швов и прорезания петель для пуговиц. Шарик на другом конце вспарывателя предохраняет ткань от повреждения. Ручка распарывателя выполнена из пластика, наконечник металлический. Длина распарывателя не менее 12 см, что позволяет удерживать его не пальцами, а всей кистью рук, что значительно облегчает работу.   1. **Лекало портновское "пepo"** – 6 шт   Портновское лекало для построения и измерения длины "неправильных" кривых, какими являются линии проймы, оката рукава, линии талии, горловины. Лекало помогает строить и корректировать выкройки юбок, платьев и брюк.   1. **Лекало портновское “капля**” – 6 шт   Портновское лекало для построения и измерения длины плавных изогнутых линий.   1. **Игольница магнитная** – 6 шт 2. **Циркуль разметочный** –6 шт 3. **Лупа** – 4 шт 4. **Пяльцы для вышивания** – 6 шт 5. **Отвертка** – 4 шт. 6. **Светильник Светодиодный –** 6 шт   Светильник Светодиодный с креплением к столу на гибкой шее с регулируемой яркостью 2-х уровней. Установка светильника происходит при помощи винтового зажима надёжно фиксирующегосветильник к столешнице стола/парты.   1. **Стол раскройный – 1200х1000 мм –** 1 шт   Цвет: белый  Изготовить согласно чертежу. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; онлайн инструктаж по сборке и подключению; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Актюбинская область   г.Актобе, улица Санкибай Батыр, 171Б   1. Жетысуская область   г.Талдыкорган, улица Балпык би, 86   1. Восточно-Казахстанская область   г.Усть-Каменогорск, улица Добролюбова, 44   1. Жамбылская область   г.Тараз, улица К.Азербаева, 156   1. Костанайская область   г.Костанай, улица Пушкина,179   1. Павлодарская область   г.Павлодар, улица Джамбульская,6   1. г. Алматы 2. г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек Би, строение 77А |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |