**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **2/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **2/ЦП-19** |
| Наименование товара | **Набор оборудования и инструментов** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит набор оборудования и инструментов для столярной мастерской. |
| Техническая характеристика | 1) Вертикально - сверлильный станок LUNA L&N LD20FV 1 шт.Станок должен быть с прочным поворачивающимся столом изготовленным из высококачественной стали. Рабочий стол должен иметь Т-образный паз. Установлен на прочный кронштейн, вращающийся на 45 градусов вокруг стойки станка. Подъем и опускание рабочего стола должен осуществляться рычагом. Сверлильная головка станков должна иметь возможность поворота и перемещаться в вертикальном направлении.• Размеры раб. поверхности стола – 350х250 мм;• Диапазон скоростей шпинделя – 290–1900 об/мин;• Диаметр сверления стали – 20 мм;• Движение шпинделя – 85 мм;Поставляется с быстрозажимным патроном, защитным кожухом патрона и защитным выключателем с отключением при нулевом напряжении.2) Лентопильный станок LUNA BBS 350 230V L&N– 1 шт.Лентопильный станок сварной стальной конструкции с двумя скоростями. Подходит для дерева и пластиковых материалов . Стол металлический, наклоняемый и оснащенный направляющими пазами для угловой линейки. Станок имеет основание. • Диаметр колеса – 350 мм;• Длина полотна пилы – 2630 мм• Ширина полотна пилы – 6-19 мм;• Мак. высота среза – 235 мм;• Скорость резки – 440/900 м/мин; 3) Шкаф для инструментов TiLA с инструментами - 1 комплект.Шкаф для инструментов должен быть изготовлен из высококачественной ДСП, покрытой лаком. Двери оборудованны замком. Шкаф должен иметь основание с регулируемыми металлическими ножками. Должны быть установлены на месте держатели инструментов и отмечены места для инструментов. Размеры – 2070х1050х520 мм.Должен быть включен полный комплект ручных инструментов, в том числе лобзики, рубанки, молотки, плоскогубцы, пилы, ножи, инструменты для резьбы по дереву, отвертки, сверла, антистеплеры, напильники, рулетки, линейки и т.д. Полный перечень согласовывается с Благотворителем.4) Настенный защитный шкаф TiLA для защиты органов слуха и зрения – 1 шт.Защитный шкаф должен состоять из перфорированной рамы и боковины, покрытым порошковым нанесением серого цвета RAL 7037. Оборудован крючками для средств защиты органов слуха и зрения, оснащен цилиндровым замком. Защитные очки – 6 штук. Наушники защитные - 6 штук.• Размеры – 580х470х210 мм.5) Верстак (стол) столярный TiLA – 1 шт. 2-сторонний верстак должен иметь столешницу из качественной березы, обработанной лаком. Столешница должна быть плоской и иметь отверстие для патрона и отверстие для зажима на армированной металлической поверхности. В комплект входит 1 пара стульев.Прочные тиски должны иметь большой винт, стопорную гайку, ручку из чугуна и лебедку.Подставка должна иметь отверстие для крепления к полу.• Длина 1440мм;• Высота – 720-830мм;• Глубина – 600мм;• Материал - дерево и металл.6) Шлифовальный стол TiLA – 1 шт. Шлифовальный стол должен иметь основание из окрашенной стали и изготовлен из перфорированной березы. Под столом должен располагаться желоб и патрубок 100 мм для сбора пыли.• Длина – 1000мм• Ширина – 500мм• Высота – 750ммШлифовальный станок Makita 200W с треугольным основанием BO4565K – 1 шт.Абразивный диск VELCRO K80 - 10 шт.Абразивный диск VELCRO K120 - 10 шт.Абразивный диск VELCRO K120 - 10 шт.7) Переносной пылеуловитель Bernardo DC 450 CF/230 V – 1 шт.Переносной пылеуловитель состоит из стандартного патронного фильтра для эффективной фильтрации воздуха. Картридж фильтра тонкой очистки входит в комплект.• Мощность всасывания- 2800м³/час;• Площадь фильтра – 4,0 м2;• Децибелы – 87,1 дБ;• Мощность двигателя 100% – 1,5 кВт;• Мощность двигателя 40% - 2,1 кВт;• Вес – 49 кг;• Размеры – 860х670х2210 мм.Мешок для мусора – 540х1400 мм – 1 шт.Шланг - диаметр 100 мм, длина 5 м – 1 шт.**Перечень товаров может быть изменен, а отдельные позиции заменены на товары со схожими характеристиками по согласованию с Благотворителем** |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии), Гарантийный талон |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20
2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93.
 |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |