**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **2/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **2/ЦП-19** |
| Наименование товара | **Набор оборудования и инструментов** |
| Единица измерения | Комплект |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | В комплект входит набор оборудования и инструментов для столярной мастерской. |
| Техническая характеристика | 1) Вертикально - сверлильный станок LUNA L&N LD20FV 1 шт.  Станок должен быть с прочным поворачивающимся столом изготовленным из высококачественной стали. Рабочий стол должен иметь Т-образный паз. Установлен на прочный кронштейн, вращающийся на 45 градусов вокруг стойки станка. Подъем и опускание рабочего стола должен осуществляться рычагом. Сверлильная головка станков должна иметь возможность поворота и перемещаться в вертикальном направлении.  • Размеры раб. поверхности стола – 350х250 мм;  • Диапазон скоростей шпинделя – 290–1900 об/мин;  • Диаметр сверления стали – 20 мм;  • Движение шпинделя – 85 мм;  Поставляется с быстрозажимным патроном, защитным кожухом патрона и защитным выключателем с отключением при нулевом напряжении.  2) Лентопильный станок LUNA BBS 350 230V L&N– 1 шт.  Лентопильный станок сварной стальной конструкции с двумя скоростями. Подходит для дерева и пластиковых материалов . Стол металлический, наклоняемый и оснащенный направляющими пазами для угловой линейки. Станок имеет основание.  • Диаметр колеса – 350 мм;  • Длина полотна пилы – 2630 мм  • Ширина полотна пилы – 6-19 мм;  • Мак. высота среза – 235 мм;  • Скорость резки – 440/900 м/мин;  3) Шкаф для инструментов TiLA с инструментами - 1 комплект.  Шкаф для инструментов должен быть изготовлен из высококачественной ДСП, покрытой лаком. Двери оборудованны замком.  Шкаф должен иметь основание с регулируемыми металлическими ножками. Должны быть установлены на месте держатели инструментов и отмечены места для инструментов.  Размеры – 2070х1050х520 мм.  Должен быть включен полный комплект ручных инструментов, в том числе лобзики, рубанки, молотки, плоскогубцы, пилы, ножи, инструменты для резьбы по дереву, отвертки, сверла, антистеплеры, напильники, рулетки, линейки и т.д. Полный перечень согласовывается с Благотворителем.  4) Настенный защитный шкаф TiLA для защиты органов слуха и зрения – 1 шт.  Защитный шкаф должен состоять из перфорированной рамы и боковины, покрытым порошковым нанесением серого цвета RAL 7037. Оборудован крючками для средств защиты органов слуха и зрения, оснащен цилиндровым замком. Защитные очки – 6 штук. Наушники защитные - 6 штук.  • Размеры – 580х470х210 мм.  5) Верстак (стол) столярный TiLA – 1 шт.  2-сторонний верстак должен иметь столешницу из качественной березы, обработанной лаком.  Столешница должна быть плоской и иметь отверстие для патрона и отверстие для зажима на армированной металлической поверхности. В комплект входит 1 пара стульев.  Прочные тиски должны иметь большой винт, стопорную гайку, ручку из чугуна и лебедку.  Подставка должна иметь отверстие для крепления к полу.  • Длина 1440мм;  • Высота – 720-830мм;  • Глубина – 600мм;  • Материал - дерево и металл.  6) Шлифовальный стол TiLA – 1 шт.  Шлифовальный стол должен иметь основание из окрашенной стали и изготовлен из перфорированной березы. Под столом должен располагаться желоб и патрубок 100 мм для сбора пыли.  • Длина – 1000мм  • Ширина – 500мм  • Высота – 750мм  Шлифовальный станок Makita 200W с треугольным основанием BO4565K – 1 шт.  Абразивный диск VELCRO K80 - 10 шт.  Абразивный диск VELCRO K120 - 10 шт.  Абразивный диск VELCRO K120 - 10 шт.  7) Переносной пылеуловитель Bernardo DC 450 CF/230 V – 1 шт.  Переносной пылеуловитель состоит из стандартного патронного фильтра для эффективной фильтрации воздуха. Картридж фильтра тонкой очистки входит в комплект.  • Мощность всасывания- 2800м³/час;  • Площадь фильтра – 4,0 м2;  • Децибелы – 87,1 дБ;  • Мощность двигателя 100% – 1,5 кВт;  • Мощность двигателя 40% - 2,1 кВт;  • Вес – 49 кг;  • Размеры – 860х670х2210 мм.  Мешок для мусора – 540х1400 мм – 1 шт.  Шланг - диаметр 100 мм, длина 5 м – 1 шт.  **Перечень товаров может быть изменен, а отдельные позиции заменены на товары со схожими характеристиками по согласованию с Благотворителем** |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии), Гарантийный талон |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |