**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **1/ЦП-100** |
| Наименование товара | **Ролл-шторы** |
| Единица измерения | кв.м |
| Количество (объем) | 1060 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Рулонная штора с тканью должна быть предназначена для декора окон и защиты от солнца. Материал должен обладать высокими прочностными характеристиками, не выгорать, иметь антибактериальную пропитку и защиту от пыли и грязи.  **Комплектация:**   * Ткань * Цепь управления * Соединитель цепи управления * Труба стальная с клейкой лентой * Крышка нижняя боковая * Планка нижняя стальная * Пластиковая полоса-фиксатор клейкая * Ограничитель цепи управления * Держатель цепи управления * Механизм универсальный * Кронштейн для окон ПВХ верхний * Платформа для скотча   Скотч |
| Техническая характеристика | Материал Ткань полупрозрачная, пропускает до 45% света Структура – однотонная  100% Полиэстер  Система Рулонная штора Цвет фурнитуры – белый  Размер  Согласно замерам окон  Цвет ткани – по согласованию с заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; сборка и установка; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке (при наличии)  Гарантийный талон |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |