**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **1/ЦП-61** |
| Наименование товара | **Телевизор Xiaomi A 2025** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Телевизор **Xiaomi A 2025**, cветодиодный дисплей высокой четкости. С простой и понятной операционной системой Android TV. Два стереодинамика мощностью 5, чистый и многослойный звук. Разрешение 4K UHD обеспечивает реалистичное изображение с большей детализацией и большей глубиной. Расширенный динамический диапазон делает яркие места еще ярче, а темные места еще темнее, повышая резкость, контрастность и цвет изображений, а высокий уровень детализации позволяет увидеть больше, чем когда-либо. Широкая цветовая гамма, обеспечивает реалистичное качественное изображения с насыщенными цветами и яркими деталями. Сложные задачи могут выполняться с помощью простых голосовых команд на расстоянии до трех метров. |
| Техническая характеристика | * Тип телевизора: LED телевизор * Диагональ: 55" * Максимальное разрешение: 3840 x 2160 (Ultra HD) * Соотношение сторон: 16:9 * Видео: Графический процессор Mali G52 MC1 Время отклика 6,5 мс Частота обновления экрана 60 Гц Угол обзора 178° (H) / 178° (V) Глубина цвета 1,07 миллионов * Аудио: Динамики 10 Вт + 10 Вт Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS виртуальный:X Sound * Выходная мощность аудио-системы: 20 Вт * Технология Smart: Есть * Операционная система: Android * Функции Smart:Процессор Quad A55 Память 2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ПЗУ * Способы управления Smart: Стандартный пульт, Голосом * Технология 3D: Нет * Средства коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, LAN * Описание коммуникаций:  Bluetooth 5.0 Wi-Fi 2.4GHz/5GHz * Количество HDMI: 3 * Количество USB: 1 * Разъёмы:  Антенный вход, CI-слот, LAN, Разъем для сабвуфера, Композитный вход AV * Комплект поставки: кронштейн настенный регулируемый |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Срок гарантии | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров, накладных). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |