**Техническая спецификация**

| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| --- | --- |
| Номер закупки | **1/11-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 2 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями** |
| Номер лота | **1/ЦП-25** |
| Наименование товара | **Проектор Epson CO-FH02** |
| Единица измерения | шт. |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Проектор **Epson CO-FH02** с разрешением XGA поможет решить любые задачи, будь то просмотр видео на большом экране или организация презентации. Затемнение не требуется: технология 3LCD и яркость 3000 люмен делают изображение насыщенным. |
| Техническая характеристика | * Тип: Стационарный проектор * Технология: LCD * Матрица: 3 x 0.62" P-Si TFT * Оригинальное разрешение: 1920 x 1080 (FullHD) * Поддерживаемое разрешение: VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), WVGA (854 x 480), XGA (1024 x 768), SXGA1 (1152 x 864), SXGA2 (1280 x 960), SXGA3 (1280 x 1024), SXGA+ (1400 x 1050), HD 720P (1280 x 720), WXGA2 (1360 x 768), WXGA3 (1366 x 768), WXGA+ (1440 x 900), WXGA++ (1600 x 900), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 х 1200), Full HD 1080 (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) * Соотношение сторон изображения: 4:3, 16:9, 16:10 * Световой поток, Лм: 3000 * Тип лампы: UHE * Количество Ламп: 1 * Мощность лампы, Вт: 188 * Ресурс лампы,ч: 6000 (12000 в эконом режиме) * Видеостандарты: PAL, PAL-M/N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC4.43, HDTV * Видеоразъемы: 1 х HDMI вход * Встроенные динамики: 1 х 5 Вт * Особенности: Wi-Fi, Встроенные динамики, Поддержка стандарта MHL, ОС Android * Дополнительно: Быстрое включение Функция Quick Corner Мгновенное отключение Цветовоспроизведение - 1.07 миллиардов цветов Одинаково высокая яркость белого и цветовая яркость * Комплект поставки: Потолочное крепление проектора, Кабель HDMI |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон. |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки  Сборка, установка и подключение не требуется |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара потенциального поставщика). |
| Места поставки | 1. Туркестанская область, г.Туркестан, микрорайон Жаңа Қала, улица 32 дом 20 2. Карагандинская область, г.Караганда, улица Ермекова, 93. |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки. |